관리부서		문서공개유무
회수혁신팀		비공개

휴대폰 및 초소형 전자제품

수거함 제작 및 설치 과업지시서

2022. 10

E - 순환거버넌스

가.		추진 개요

	(요 약 설 명)
□ 휴대폰 및 초소형 전자제품 회수·재활용을 위한 수거함 제작 및 설치 □ 인천교통공단과 E-순환거버넌스 회수증진을 위한 업무협약에 의거 인천 지하철 1, 2, 7호선 총 68개중 25개소 설치 운영

(사 업 명) 휴대폰 및 초소형 전자제품 수거함 제작 및 설치

(납품장소) 인천지하철 1, 2, 7호선 총 68개 역사중 25개소

□ 지하철 역사 세부위치는 협상시 일부 조정될 수 있으나, 가감액은 없음

(계약기간) 2022. 10. 18(화) ~ 11. 25(금)

(입찰기간) 2022. 10. 12(수) ~ 10. 17(월), 17:00 도착서류에 한함

□ 제출서류는 우편발송 또는 방문제출을 원칙으로 하며, E-mail 접수 불가

(주소) 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워 803호

(계약방법) 계약사무처리 규정 제11조의2(협상에 의한 계약체결)

(계약금액) 금 사천사백만 원정 (\44,000,000) / VAT 포함

□ 기성지급조건 : 잔금 100%  /  검수 완료시 잔금 지급

□ 견적서 및 가격제안서는 부가가치세를 포함하여 제출하여야 함

(발주수량) 수거함 26개 제작 및 설치

(입찰 참가자격)

□ ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률' 시행령 제76조에 의한 부정당업자로 입찰 참가자격을 제한 받은 자는 제외

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부 받은 업체

나.		세부 추진 내용

일반사항

□ (기본사항) 본 과업내용은 휴대폰 및 초소형 전자제품 수거함에 대한 제작 및 납품사항을 규정하며, 모든 수거함은 지면과 연직각은 물론 수평을 이루도록 설치되어야 한다.

□ (제품 세부 사항) 수거함의 상세 사항을 명시한 제작도면 및 제작시방서를 작성하여 E-순환거버넌스의 승인을 득하여야 한다.

□ (납기기한) 수거함 제작완료 후 발주자의 요청이 있거나 필요시는 검사를 하여 E-순환거버넌스의 승인 후 납품하여야 하며, 최종 납기일은 2022년 11월 11일로 한다.  *시제품 1개는 2022년 10월 26일까지 납품한다.

□ (용 도) 수거함은 휴대폰 및 초소형 전자제품의 별도 배출이 용이하도록 설계되어야 하며, 제품 수거시 별도로 구분되어 회수 될 수 있도록 제작되어야 한다.(시건장치 기능 필요)

안전 요구사항

□ (안전사항) 지진, 바람 등에도 무너지거나 넘어져 안전사고가 발생하지 않도록 견고함을 갖추어야 하며, 지하철 이용고객이 기대거나, 부딪히더라도 제품이 쓰러지지 않도록 설계되어야 한다.

□ (화재 관련 안전사항) 화재가 발생할 경우, 전이되지 않도록 비가연재를 활용하여 제작하여야 한다.

□ (협의사항) 제작·설치에 관한 사항은 발주기관과 협의하고, 무리한 작업으로 인한 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다. 또한 제품의 운반 또는 납품시에 일어나는 각종 안전사고에 대하여 안전 예방조치의 대책을 수립하여야 한다.

품질 요구사항

구 분	세 부 내 용
크 기	∘ 휴대폰 약 80개 내외 및 초소형 전자제품 200개 내외로 별도 보관될 수 있는 용량으로 제작한다. *단, E-순환거버넌스와 협의하여 치수는 일부 변경될 수 있음
소 재	∘ STL PLT, STL PIPE, Polycarbonate 등 가연성 물질
분체도장	∘ 도장에 유해한 먼지, 기름, 녹 등은 탈지, 블라스팅 처리 등의 전처리 방법으로 제거한다. ∘ 도장은 예열한 관 등에 적당한 분체도장 정치를 사용하여 도료를 불어넣고 약 190℃에서 도막을 형성시킨다. 예열온도는 도료제조자의 지정에 따른다. 또한, 도장이 끝난후 도막을 약 20분간 경화시킨다. ∘ 도장은 이물질의 혼입, 도장 무늬, 핀홀, 도장누락 등의 결점이 없고 표면은 평활하며 균일한 도막이 얻어지도록 한다.
설치사항	∘ 설치위치는 감독자의 지시를 받아 설치한다. ∘ 설치시 경사면이 있을 경우, 보강대나 받침대 등을 이용하여 수직, 수평이 잘 맞아야 하며 뒤틀림이 없이 직선이어야 한다. ∘ 수거함의 운반 및 설치에 관한 일체의 비용은 낙찰자가 부담한다.

기타 요구사항

□ 수거함의 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해 시행해야 한다.

□ 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을 얻을 수 있도록 해야 한다.

□ 기타 본 과업지시서에　명시되지　않은　사항은　발주처와 협의하여 실시하며 일반 상관례에 따라 진행한다.

수거함 형태 (예시)

수거함 형태 #1	수거함 형태 #2	수거함 형태 #3
수거함 #1

다.		성과품 제출

□ 계약상대자는 설치완료 후 아래 제반서류를 준비하여 검수를 요청한다.

□ 검수 항목(점검 사항)

구 분	검사항목	제출방안
제작공정	공정검사	각 공정별 수거함 제작 공정 사진
수거함	외관검사	외관상태 육안확인 (투입부, 회수부분 등 절단면 날카로움 등 외관사진)
	치수검사	줄자 등을 활용하여 치수 측정 사진 (외관상 각 치수별 사진, 가로, 세로, 높이 등)
	조립검사	조립상태, 조립부분 등 외관사진 (수거함 닫힘, 열림 사진)
로고 확인	기관CI	CI 로고 도장상태 확인
설 치	지정장소	지정장소 25개 역사 설치 사진 (정면, 좌/우측면)

라.		평가 방법

기술평가(70점)

구 분	배 점	제출방안	평가
수거함 디자인 참신성	20 점	∘ 수거함 용도 명확성과 이에 맞는 디자인 컨셉 적용 여부 ∘ 최근 트랜드 요소에서의 경쟁력 구비 여부 ∘ 디자인 아이디어의 참신성 및 주변환경과의 조화성
설계도면 충실성	20 점	∘ 우수한 재료 및 창의적 소재 사용성 ∘ 설계 도면의 적합성 및 수거함 안정성·내구성 ∘ 공인규격 설계, 설계도의 충실성 ∘ 각 치수, 공차, 제작 및 조립법 설명의 적절성 ∘ 유지보수 방안의 용이성 및 적정성
사업수행 능력	10 점	∘ 제조 능력 및 경험 검증(5) *자동화 설비(5), 반 자동화(3), 수작업(1) ∘ 유사사업 용역 실적(5) *5건 이상(5), 3건 이상(3), 3건 미만(1)	(정량)
제안업체 경영상태	5 점	∘ 신용정보 기업 신용평가 등급 *AAA(5점) ~ CCC+(2.8점)	(정량)
추진 일정의 적절성	10 점	∘ 사업수행 일정의 구체성 및 타당성 ∘ 공정별 제작 및 납품 일정 등의 적절성
운반·설치 관리	5 점	∘ 배송방법 및 결과안내(수령인과의 소통방법 등) *우수(5), 보통(3), 미흡(1)
합 계	70	-

가격평가(30점)

□ 입찰가격이 추정가격의 80/100 이상인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} )]

‣ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

‣ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

□ 입찰가격이 추정가격의 80/100 미만인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격평가배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {추정가격의`80%상당`가격} )# ``````````````````````````+ LEFT [ 2 TIMES ( {추정가격의`80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의`80%`상당가격-추정가격의`60%상당가격} ) RIGHT ]]

‣ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

‣ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

추정가격은 공고된 사업예산을 추정가격으로 적용

배점의 소수점 이하 첫째 자리 미만 버림

마.		추진 일정

추진내용	일 정	비 고
사업자 입찰 공고	2022.10.12(화) ~ 10.17(월)
입찰서류 접수 마감	~ 2022.10.17(월)
제안 평가회	2022.10.18(화)	한국전자제품 자원순환공제조합
우선협상 대상자 선정	2022.10.18(화)
계약 및 과업 착수	2022.10.19(수)

- 以 上 -