[첨부] 소형 폐가전 수거함 제작사양서

❍ 소형 폐가전 수거함(안)

- 소비자 배출편의 및 빗물고임 방지를 고려한 상부오픈식 수거함

형 태 (Type)
규 격	W:900×D:900×H:1,400
재 질	STEEL 및 도장
비 치	고정 이동식
기 타	․ 빗물고임 방지 지붕식 ․ 지붕 개폐를 위한 경첩 설치 ․ 분실방지 원형시건장치(열쇠) 부착 ․ 수거함별 일렬 번호 부여(형식은 조합 지정) ․ 배출 대상 품목 및 수거자 연락처 안내 ․ 분실, 도난 방지 경고 안내문 ․ 발톱, 바퀴 및 배수구멍 ․ 도난방지를 위한 내부 기울림판 설치

❍ 기타사항

- 자재 납품 시 생산 LOT별 외관검사를 시행하여 합격된 제품만을 납품토록 함

- 수거함 안내 문구는 공제조합이 요구하는 시안으로 제작 및 부착 조건임

- 수거함 지붕 우산단에 일렬 번호 부착(변경 가능)

인천	-16000
연수

- 제작전 제작과 관련한 세부사항은 발주처의 협의로 결정(낙찰 후 협의)

- 납품은 공제조합이 지정하는 곳에 인계조건임

- 발주 후 30일 이내 납품 가능 할 것

❍ 기존 제품 사진

수거함	수거함(지붕 오픈시)	지붕/본체 간 유압기
수거함 문구(안)