2015年
폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정 계획

2015. 9. 14

한국전자제품자원순환공제조합

1		개 요

□ 연구 및 공사개요

-  / 6 -

□ 연구 목표

- 폐냉장고의 전면 및 상·측면에 내장된 진공단열재(Vacuum Insulation Panel, VIP)의 효율적 제거를 위한 냉장고 절단·제거 자동화 시스템 설계

- 기존 냉장고 처리 설비(RC 內)와 연동하여 VIP채택 냉장고 처리효율 향상

- 폐진공단열재 및 유리섬유의 재활용 및 재자원화 가능성 연구

□ 연구 내용

- 진공단열재 적용 모델 정보 표준화(진공단열재 및 흡착제 위치, 대당 포함량 등) 및 진공 단열재 해체·분리 공정정보 조사

- 진공단열재 제거를 위한 절단기술 기반 실용화 공정 설비 제작 및 시운전

- 설계, 제작 및 실험을 통한 공정의 문제점 도출 및 수정·보완

- 폐진공단열재(유리섬유)의 재활용 방안(단열재, 방음제, 흡음제 등) 검토

□ 공사 개요

- 냉장고 이송, 냉장고 전면 및 상·측면 절단, VIP제거, 재이송에 이르는 통합 공정 설계

1) 투입 : Tilting hanger방식으로 VIP채택 냉장고를 기존 공정으로부터 작업대로 투입

2) 이송 : Conveyor 방식으로 투입된 VIP채택 냉장고를 이송

3) 절단 : Cutting 방식으로 VIP채택 냉장고의 전·후 및 상·측면 절단

4) 회전 : Turn table과 유사한 방식으로 냉장고 회전을 통해 절단 용이성 확보

5) 커팅부스 : 절단 설비 및 냉장고 이송에 따른 안전한 작업 공간 확보

6) 전기 및 PLC : 설비 필요전력 공급체계 구축, 기존 제어시스템과 연동

※ 자세한 사항은 첨부 ‘공사계획서’ 참조

□ 사업자 선정 계획

□ 선정방법 : 공개경쟁 제안 입찰

□ 가격산정 : 총액 기준

□ 추진 일정

□ 입찰재공고 : ‘15. 9. 14(월) ~ 9. 18(금)

□ 제안서 제출 마감 : ‘15. 9. 18(금)

□ 가격 제안서 심사 및 낙찰자 선정 : ‘15. 9. 21(월)

□ 세부 제작 계획 협의 : ‘15. 9. 23(수)

※ 상기 일정은 사정상 변경 될 수 있음

2		사업자 선정계획(안)

□ 선정기준 및 방법

➊ 선정대상 : 자동 절단설비 통합 구축(부대설비) 가능 업체

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 업체

□ ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제76조의 규정에 의한 부정

당업자로 입찰참가자격을 제한 받은자는 제외

❷ 사업자 선정 방법 : 공개 경쟁 제안 입찰

❸ 선정기준

□ 본 공제조합에서 요구하는 성능 수준 만족 가능한 기술 보유 업체

□ 총액 기준 최저가 제안 업체(공사비 총액)

❹ 선정방법

□ 본 공제조합에서 요구하는 단위 공정 및 기술 수준 이상의 설비를 제작 가능한 업체만 참여 가능하다.

□ 예정가격 이하의 가격을 제안한 경우에만 평가 유효하다.

□ 예정가격은 공제조합에서 기초 금액의 ±3% 범위 내에서 서로 다른 5개의 복수 예정가격을 작성하여 사업자 선정 현장에서 1개를 개봉하여 결정한다.

□ 최저 가격 제안 업체가 2개 이상일 경우 제작 단가가 낮은 업체를 낙찰자로 선정하며, 이 또한 동점일 경우, 추첨에 의하여  결정한다.

□ 사업자 선정 공고를 재실시 하였음에도 예정가격 이하의 업체가 없을 경우  최저 가격 제안 업체를 우선 협상 대상자로 선정하여 가격 협의를 실시할 수 있다.

□ 제안 가격은 총 공사금액을 평가 대상으로 한다.

단, 그 세부 내역을 확인 할 수 있도록 세부 항목을 제출하도록 한다.

□ 본 공고는 재공고이므로, 단독입찰시 유찰되며 이후 수의계약으로 진행할 수 있다.

□ 입찰참가 신청 및 가격제안서 제출

➊ 제출기한 : 2015. 9. 18(금), 18:00

❷ 제출장소 : 한국전자제품자원순환공제조합

(서울시 강남구 강남대로262, 캠코양재타워 7층, 우 06265)

❸ 제출방법 : 대표자인감이 날인된 문서로 방문 및 우편접수(FAX 및 e-mail 접수 불가)

❹ 사업자 선정 및 결과 발표 : 2015. 9. 21(월), 14:00

※ 제안업체는 사업자 선정 현장에 참석하여야 하며 불참 시 입찰 포기로 간주함

(대리인 참석시 위임장을 현장에서 제출)

❺ 입찰보증금의 납부

□ 입찰보증금은 입찰금액의 100분의 10 이상에 해당되는 현금, 은행보증수표,  이행보증보험 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권으로 입찰 일시 이전  까지 납부하여야 하며, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 이후에 반환하여 현금 및 은행 보증수표인 경우에 한하여 계약보증금으로 대체할 수 있다.  다만 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우에는 입찰 보증금은 공제조합에 귀속한다.

❻ 문의 : 연구개발팀 최원희 팀장 (02-3468-8570)

연구개발팀 박지환 주임 (02-3468-8572)

연구개발팀 정인상 주임 (02-3468-8571)

□ 제출서류

➊ 입찰 참가 신청서(별지 1호)

❷ 사업자등록증 사본 1부

❸ 인감증명서 1부

❹ 대리인일 경우 위임장, 신분증지참(별지 2호)

❺ 보안각서(별지3호)

❻ 가격제안서 1부(별지 4, 4-1호) 인감날인 밀봉

□ 부품별 단가, 수량, 총 공사금액 등 상세 내역 포함

❼ 사용인감계(별지 5호)

❽ 입찰보증금 또는 관련 증빙자료(이행보증보험증권 등)

❾ 업체소개서 1부

❿ 제안서 1부(별지 6호)

□ 상세계획

□ 첨부 ‘공사계획서’ 참조

□ 유의사항

□ 제출된 제안서의 내용은 공제조합이 요청하지 않는 한 수정할 수 없다.

□ 공제조합은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를   요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖지만, 입증자료를 제출하지 못할 경우는 불가능한 것으로 간주한다.

□ 낙찰자가 계약 내용을 이행하지 못할 경우 손해 배상 책임을 갖는다.

□ 낙찰자가 계약 체결하지 아니할 경우에는 입찰보증금은 공제조합에 귀속한다.

□ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 한다.

□ 기타 명시되지 아니한 사항은 공제조합과 협의하여 추진한다.

□ 추진 일정

추 진 내 용	일 정	비 고
입찰 제안 재공고	‘15. 9. 14 ~ 9. 18
제안서 접수 마감
	‘15. 9. 18
가격 제안서 심사 및 낙찰자 선정
	‘15. 9. 21
세부 제작 계획 협의	‘15. 9. 23
계약 체결	‘15. 9. 25	1차
	‘15. 9. 30	2차(예비)
설비 제작	‘15. 10. 1 ~ 12. 31
연동 작업	‘16. 1. 1 ~ 2. 29
시운전	‘16. 3. 1 ~ 3. 31

※ 상기 일정은 공제조합 내부 사정상 변경 될 수 있습니다.

#첨부 : 공사계획서 1부. 끝.

[별지 1호]

입찰참가 신청서

공 고 번 호 : 2015 -

계 약 건 명 : 폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정

입찰 연월일 :

상기 계약건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 규정에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

20   .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :            (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 2호]

위      임      장

공고번호		2015 -
계약건명		폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정
입찰년월일
대표자	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2015년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중
※ 지참서류 : 대리참석자 신분증 ※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[별지 3호]

보  안  각  서

○ 공고번호 : 2015 -

○ 계약건명 : 폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정

○ 계약금액 : 금  원정(￦00-)

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

20  .  .   .

주   소 :

상   호 :

성   명 :             (인)

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 4호]

가 격 제 안 서
사 업 명	폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정
발주기관	한국전자제품자원순환공제조합
제안업체	업 체 명
	대 표 자
	주 소
사업기간	계약일로부터 7개월 간
제안금액 [VAT 포함]	설비 제작 및 시운전	일금 원(￦ )
	기타 ( )	일금 원(￦ )
	합 계	일금 원(￦ )
상기금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 세부 산출내역서 각 1부 2015년 월 일 대 표 자 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[별지 4-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)
구 분	세부내용	수 량	단 가	금 액	비 고
	≀
	≀
	① 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	②소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➂ 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➃ 소계(만원단위 절삭)
소계➄	➀+➁+➂+➃
공과잡비➅	➄* %
산재보험료➆	인건비의 ~%
고용보험료➇	인건비의 ~%
기업이윤➈	➄* ~%
소계➉	➄+➅+➆+➇+➈
부가세	➉ * 10%
총계	➉ +

[별지 5호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 : “폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작 업체 선정”위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[별지 6호]

제안서 표지

폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한

실증화 공정 제작

용역제안서

2015. 09

구분	총괄수행기관	참여기관1
기 관 명
대표자명
주 소
전화번호
대표자 e-mail

※ 공사 기술 및 설비 특장점을 살려 제안서 작성 (2∼3page)

[서식 1호]

업  체  현  황

업 체 명			대 표 자
설 립 일			사업자등록번호
사 업 분 야			사업장소재지
종 업 원 수			전 화 번 호
해당부문사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
【주요 사업 실적(최근 1년간)】
인 력 현 황
구 분		인 원 (명)		비 고
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야

[공사계획서]

폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작

공 사 계 획 서

2015. 9

한국전자제품자원순환공제조합

1. 건명 : 폐냉장고 진공단열재(VIP) 제거를 위한 실증화 공정 제작

❍ 공사기간 : 발주일로부터 약 7개월

❍ 계약금 지급계획

구 분	선수금(30%)	중도금(30%)	잔 금(40%)	합 계(100%)
지급시기	계약 체결 및 발주 후 1달 이내	Pilot 설비 제작 및 설치 후 1달이내	설비연동 및 시운전 후 1달이내

2. 적용 범위

❍ 본 건은 한국전자제품자원순환공제조합이 공개경쟁 입찰에 의해 도급업체를 선정하여 공사를 발주하는 것을 원칙으로 한다.

❍ 본 건의 설비 공급내역(안)은 한국전자제품자원순환공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나 설비 목적은 본 연구개발의 최종 목표와 동일하여야 한다.

❍ 기타 본 공사계획서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 상호 협의에 의해서

적용한다.

3. 납품자 준수 사항

❍ 설비 내역(안)

- 설비 내역(안)을 토대로 VIP채택 냉장고의 전면과 상·측면을 절단할 수 있는 설비의 설계 및 시공이 가능하여야 한다.

- 기기·장비 및 기자재와 기초공사에 대한 부분을 모두 시공할 수 있어야 한다.

※ 단, 전기 및 PLC공사에 대해서는 아웃소싱 및 컨소시엄 가능.

- 기존 냉장고 재활용 공정과의 연동성을 확보할 수 있어야 한다.

구분	품명	규격	수량	용도	비고
기기․장비, 기자재 등	Conveyor	set	1	VIP채택 냉장고의 운반·이송 컨베이어	1
	Turn Table	set	1	냉장고 절단 용이성을 위한 하부 회전판	1
	Stopper	set	1	기존 컨베이어와의 연동을 위한 Stopper	1
	Tilting Hanger	set	2	VIP채택 냉장고의 절단공정 투입을 위한 행거 VIP제거 냉장고의 기존 공정 복귀를 위한 행거	1
	Cutting Robot	set	1	자동 절단 장치 (커터, 로봇 등)	1
	Cutting Head	set	1	칼날 및 고정대	1
	Cutting Booth	set	1	안전 및 소음저감을 위한 커팅부스	1
	Control System	set	1	자동 절단을 위한 제어장치	1
기초공사	전기 및 PLC			전기 공사 및 기존 공정과의 연동을 위한 PLC공사

❍ 공사 계획(안)

- 총 공사기간은 발주일로부터 7개월로 하며 기타 사항은 발주처의 지시를 따름

- 세부 일정은 아래와 같음

단계	항목	위치	기간	도입 설비	설비 세부내용
1	설비 제작 및 시운전	現공정과 별도	발주일로부터 4개월 (‘15년 12월)	‧ Turn table (회전판) ‧ Cutting robot (커팅기계/로봇) ‧ Cutting head (커팅칼날)	‧테스트를 위해 수작업 필요 ‧도어 커팅 여부 고려 ‧비용절감을 위해 최소설비설치
2	기존 설비와 연동	現 공정과 연동	Pilot 설비 제작으로부터 종료시까지 (‘16년 3월)	‧ Conveyor (컨베이어) ‧ Tilting hanger (운반집게) ‧ Cutting booth (커팅부스) ‧ Control Sys. (제어장치)	‧기존 냉장고 처리공정과 연동 ‧신규추가 설비항목 고려

❍ VIP채택 냉장고 처리 흐름

- 전처리가 끝난 냉장고는 VIP판별 시스템을 통해서 채택 유/무가 판별

- VIP채택 냉장고의 경우 VIP제거를 위해 절단공정으로 이송되며, 이때 Tilting hanger와 conveyor를 이용

- VIP제거를 위한 커팅기계 및 로봇등을 통해 VIP 제거

- VIP가 제거된 냉장고는 기존 공정으로 재 이송

4. 설비 일반조건

제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 설계 및 제작기준은 다음 각 호를 따른다.

- 한국공급 표준규격(KS)

- POSCO 설계기준(SZ)

- 국제 표준규격(KS)

- 일본공업 표준규격(JIS)

- 독일공업협회규격(DIN)

- Maker 표준규격

나. 문자 및 기호표시

- 사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

- Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

- 사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

- 다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 공급자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배관공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료

마. 시운전

- 장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 공급자가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

바. 교육

- 공급자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한

5. 상세설비 조건(안)

제작 시, 각 설비별로 그 특성과 쓰임이 다르므로 아래 사항을 준수하여 설비를 제작하여야 한다. 단, 이에 준하는 설비들로 상세설비 제작 계획(안) 수립 후, 제출 할 수 있다.

가. 컨베이어

- Rolling Conveyor시스템으로 모터형식이어야 한다.

- Stopper 및 Centering unit이 포함되어 냉장고가 일정한 간격을 두고 이송을 위해 자동적으로 멈춤/이동이 가능하여야 한다.

- 규격 : 약 9000×1500×600 이상

- 무게한도 : 약 300kg

나. 회전판(Turn table)

- 회전판은 용이한 냉장고 커팅을 위한 하부 회전판을 의미한다.

- 360도 회전이 가능하여야 하며, 일체 또는 분할식으로 한다.

- Steel base를 원칙으로 한다.

- 규격 : 약 1100×1000 이상

다. 행거(Tilting Hanger)

- 기존 냉장고 처리라인에서 커팅부스로 이동시키기 위한 2축 설계

- Steel base를 원칙으로 한다.

- Gripper가 포함되어야 한다.

라. 커팅설비(Cutting Robot)

- VIP절단면을 커팅할 수 있는 절단설비 및 로봇 등을 지칭한다.

- 냉장고의 측면 및 상면을 절단할 수 있는 자유도를 가져야 한다.

마. 커팅날(Cutting Head)

- 커팅헤드는 커팅날 및 부속품을 지칭한다.

- 시중품을 사용하므로서, 추후 교체비용과 용이성이 확보되어야 한다.

- 절단에 따른 비산먼지 방지를 위한 집진설비 포함

바. 커팅부스(Cutting Booth)

- 전기 및 시야 확보가 용이하여야 한다.

- 작업자의 안전을 위해 창문 및 출입문에 안전성이 확보되어야 한다.

- 규격 : 약 3500×4500×200

사. 제어시스템(Control System)

- 주 제어시스템 패널 구축

- PLC/LOCAL 조작 패널 구축

- 인터페이스 및 입력 프로그램 구축

6. 개발 모식도(안)