수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정

개선 공사 공고

2018. 02.

1

공사 개요

□ 배경 및 목적

가. 배경 및 필요성

□ 지속적인 드럼세탁기 입고량 증가(現 약 30% 드럼세탁기 입고)

□ 일반 세탁기 대비 드럼 세탁기 처리속도가 늦음(약 40% 수준)

□ 향후 증가할 드럼세탁기를 대비하여 별도 전처리 공정 구축

□ 일반 및 드럼 세탁기 일일 입고량 당일 처리 공정 확보

나. 목적

□ 수도권자원순환센터(MERC) 내 일반 및 드럼세탁기 전처리 공정 별도 구축

- 일반 및 드럼세탁기 전처리 별도 공정을 통한 처리량 확보

- 별도 공정을 통한 유동성 있는 세탁기 재활용

- 이물질 및 폐수 회수 시스템을 통한 세탁기 내 폐수(소금물) 최소화 전처리 공정 구축

- 작업 공간 및 유가물 회수 공간 확보를 통한 원활한 처리 환경 구축

다. 공사 위치

□ 수도권자원순환센터(MERC) : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 342번길 67

□ 수도권자원순환센터(MERC) 공장동 내 (現)세탁기 공정 위치(지게차 작업반경 확보 必)

□ 입찰에 부치는 사항

가. 공고명

□ 수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

나. 범위

□ ‘공사계획서’ 참조

□ ‘공사계획서’를 바탕으로 한 도급업체(Turn key base) 선정 및 시공 방식

다. 지원자격

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 업체

라. 우대사항

□ 전자제품 재활용 관련 사업장 단위공정 또는 설비 시공 유경험자

□ 공정 구축 중 ‘한국전자제품자원순환공제조합’ 및 ‘수도권자원순환센터’와 지속적인 협의가 가능한 자

수도권자원순환센터 공장동 배치도 및 세탁기 전처리 공정 위치

2

사업자 선정 계획

□ 사업자 선정 개요

가. 입찰방식

□ 본 공제조합 내규에 따른 공개경쟁입찰 방식

□ 본 공고일로부터 일정기간 동안 제안서를 통한 공개 공모 후, 제안서 평가

□ 선정방법 : 제안서 평가 방식 (기술 및 가격평가)

나. 평가방법

□ 기술평가(70%) 및 가격평가(30%)

□ 종합평가 점수 = 기술평가 점수 + 입찰 가격평가 점수

기술평가 점수 : 유사공사 실적, 기술력, 성실성, 안정성 등

공제조합 內 5인 이상의 자체 평가위원회 구성 및 제안서 평가

※ 단, 필요시 객관성을 겸비한 외부 자문위원 선임가능

입찰 가격평가 점수 : 기 산정된 예정 가격을 토대로 제안한 업체에 차등점수부여 방식

□ 동점 시 처리방침

종합평가점수가 동점이면 기술평가 점수가 높은 업체를 선정

기술평가 점수도 같은 경우 배점이 높은 평가부문에서 점수가 높은 업체 선정

□ 기술평가 방법

본 공제조합 내부 및 외부 평가위원회 평가

기술평가 점수는 평가위원이 평가한 각 업체별 점수의 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균한 값으로 산출

기술평가는 제안 업체가 제시한 객관적인 사실 자료를 근거로 평가하며,  각 업체별 제안발표회를 개최 후 평가 실시

기술평가 분야 배점한도의 60점 이상인 자 또는 업체를 협상 적격자로 본다. (본 공제조합 내부 사정에 의해 일부 변동 가능)

< 기술평가 항목 >

평가항목

(70점)

세부내용

평가기준

배점

제안업체

일반 평가

(15점)

유사사업

수행경험

제안업체의 최근 3년간 관련분야 사업 수행 실적을 평가한다.(증명 가능한 실적만 제출[서식 2호] 참조)

10

규모 및 구조의 적합성

사업 투입되는 투입인력의 규모, 기술수준, 사업관련 이해도, 유사사업 참여 경력 등을 반영하여 평가한다.

5

설계 및 시공능력평가

(45점)

공정 설계

능력

공사 목적에 적합한 공정 구축을 진행할 수 있으며,  위험요소 및 리스크를 사전에 예측하고 이를 분석할 수 있는가를 평가한다.

20

시공능력

제안업체가 준비한 객관적 자료를 근거로 하여, 예정기간 및 예산 범위 내에서 안정적인 공사를 마무리할 수 있는가를 평가한다.

25

사후관리

(10점)

A/S 방안

공사 후, 현장에서 발생할 수 있는 기계 및 설비의  문제 발생에 대비할 수 있는가를 평가한다.

(유지·보수 능력, 지리적 접근성, A/S보증기간 등)

5

보완

요구사항

계약 체결 및 공사기간 중이라도, 본 공제조합에서 요구하는 일부 변경 또는 보완 조치들에 대해 긍정적인 검토가 가능한 태도를 지향하며, 적극적인 협상자세를 임할 수 있는지를 평가한다.

5

※ 관련(유사)분야 공사 : 폐기물관리법에서 제시하는 재활용시설의 기계적 재활용 시설 및 기타 이송 관련 시설

[폐기물 관리법 제5조 별표3, 에 의거 압축, 압출, 성형, 주조, 파쇄, 분쇄, 탈피 시설 등]

□ 입찰 가격평가 방법

본 공제조합이 기 조사한 예정가격을 평가 기준으로 활용

가격 평가 후, 아래의 배점 기준에 의거하여 제안자에 배점함

< 가격평가 항목 >

가격평가

(30점)

입찰가격(제안금액) 평가 기준

예정가격

이하

(A등급)

예정가격 초과~

100분의 2 이하

(B등급)

예정가격

100분의 2 초과 ~

100분의 4 이하

(C등급)

예정가격

100분의 6 초과 ~

100분의 8 이하

(D등급)

예정가격

100분의 8 초과 ~

(E등급)

예정가격

기준

30점

27점

24점

21점

입찰 불가

입찰 가격 평가 시, 예정가격 이하 제안자에게는 만점 (30점) 부여

가격평가 및 항목별 기술평가 점수가 모두 동점일 경우, 제안금액의 최저가를 제안한 업체를 우선 계약업체로 선정하는 것을 원칙으로 한다.

제안 금액이 예정가격의 100분의 8이 초과될 경우 입찰자격 제한

입찰 업체 중 예정가격 100분의 8이하 제안 업체가 없을 경우 유찰 후 입찰 재공고

2개 이상 입찰 업체 중 예정가격 100분의 8이하 제안 업체가 1개일 경우 유찰 없이 단독 업체 기술평가 및 가격평가 진행

□ 추진 일정

□ 입찰공고 : ‘18. 2. 23(금) ~ 3. 12(월)

□ 현장 설명회 : ‘18. 2. 28(수), 오후 1시(※ 미참석 시 입찰 불가)

□ 제안서 제출 마감 : ‘18. 3. 12(월)(당일 18시 도착분에 한함)

□ 제안발표, 평가 및 낙찰자 선정 : ‘18. 3. 14(수)

□ 사전 협의 및 계약체결 : ‘18. 3. 14(수) ~ 16(금)

※ 상기 일정은 사정상 변경 될 수 있음

□ 제출 서류

□ 입찰 참가 신청서(별지 1호)

□ 사업자등록증 사본 1부

□ 인감증명서 1부

□ 대리인일 경우 위임장, 신분증 지참(별지 2호)

□ 보안각서 (별지 3호)

□ 가격제안서 1부 (별지 4, 4-1호) 인감날인 밀봉(공사비, 인허가비 등 상세 내역 포함)

□ 사용인감계(별지 5호)

□ 입찰보증금 또는 이행보증보험증권(계약금액의 100분의 5)

□ 업체소개서(서식 1호 [재무, 경력 포함]) 및 공사 제안서 10부.

□ 용역 이행 실적 증명서(서식 2호)

□ 제안서의 효력

가. 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

나. 발주기관은 제안서 제출기한 이전까지 입찰자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익에 대한 책임은 제안업체에게 있다. (제안서 검토 후 추후 통보)

라. 발주기관의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

□ 유의사항

가. 발주처는 정해진 기한 내에 선금, 중도금, 잔금을 최대한 지급하여야 하며, 불가피하게 기한을 맞추지 못하게 된 때에는 지체없이 도급처에게 이를 통지하여야 한다.

나. 발주처는 아래 각 호에 해당하는 경우 계약 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

1. 정당한 이유없이 약정한 착공시일이 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 책임있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우

3. 지체상금이 당해 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우

4. 계약상대자의 부도발생 등으로 정상적인 공사수행 가능성이 없다고 판단될 경우

5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

다. 발주처는 다음 각 호에 대해서 공사의 변경 또는 해제를 요구할 수 없다. 다만, 도급처의 사정으로 공사정지기간이 발생하고 공기의 100분의 50을 초과하였을 때는 그러하지 아니하다.

라. 제출된 제안서의 내용은 공제조합이 요청하지 않는 한 수정할 수 없다.

마. 공제조합은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖지만, 입증자료를 제출하지 못할 경우는 불가능한 것으로 간주한다

바. 낙찰자가 계약 내용을 이행하지 못할 경우 손해 배상 책임을 갖는다.

사. 입찰보증금은 계약금액의 100분의 5 이상으로 현금, 은행보증 수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등으로 납부하여야 한다.

아. 낙찰자가 계약 체결하지 아니할 경우에는 입찰보증금은 공제조합에 귀속한다.

자. 계약의 성질상 하자보증이 필요하다고 인정되는 경우 또는 공제조합에서 요청하는 경우에는 공사 계약금액의 100분의 10에 해당하는 현금 또는 이행보증보험증권으로 하자보증금을 납부하여야 한다.

차. 계약상의 의무를 지체한 경우, 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호의 비율과 지체일수를 곱한 금액을 현금으로 납부하여야 한다. 다만, 공제조합의 사유에 의해 지체되었을 경우에는 그 해당일수는 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 물품의 제조, 구매 : 1000분의 1.5

2. 물품의 수리 : 1000분의 2.5

3. 용역, 가공, 인쇄 및 기타 : 1000분의 2.5

카. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 한다.

타. 기타 명시되지 아니한 사항은 공제조합과 협의하여 추진한다.

# 붙임 : 1. [별지1호] 입찰참가 신청서 1부.

2. [별지2호] 위임장 1부.

3. [별지3호] 보안각서 1부.

4. [별지4호] 가격제안서 1부.

5. [별지4-1호] 세부산출 내역서 1부.

6. [별지5호] 사용인감계 1부.

7. [별지6호] 제안서(표지) 1부.

8. [서식1호] 업체현황 1부.

9. [서식2호] 용역 이행 실적 증명서.

10. 공사계획서 1부. 끝.

[별지 1호]

입찰참가 신청서

공 고 번 호 : 2018-00

계 약 건 명 : 수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

입찰 연월일 :

상기 계약 건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 규정에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

20  .  .   .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :            (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 2호]

위      임      장

공고번호

2018 - 00

계약건명

수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

입찰년월일

대표자

성  명

생 년 월 일

주  소

업체명

연   락   처

대리인

성  명

생 년 월 일

주  소

업체명

연   락   처

상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는  입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다.

2018년     월       일

대표자 :              (인)

대리인 :              (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

※ 지참서류 : 대리참석자 신분증

※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[별지 3호]

보  안  각  서

○ 공고번호 : 2018 - 00

○ 계약건명 : 수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

○ 계약금액 : 금              원정(￦00-)

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

20  .  .   .

주   소 :

상   호 :

성   명 :             (인)

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 4호]

가 격 제 안 서

사 업 명

수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

발주기관

한국전자제품자원순환공제조합

제안업체

업 체 명

대 표 자

주    소

사업기간

계약일로부터 70일 간

제안금액

[VAT 제외]

설비 제작 및 시운전

일금       원(￦               )

기타

(            )

일금       원(￦               )

합    계

일금       원(￦               )

상기금액으로 가격제안서를 제출합니다.

붙   임 : 세부 산출내역서 각 1부

2018년   월    일

대  표  자 :               (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[별지 4-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)

구  분

세부내용

수 량

단  가

금  액

비  고

≀

≀

① 소계(만원단위 절삭)

≀

≀

②소계(만원단위 절삭)

≀

≀

➂ 소계(만원단위 절삭)

≀

≀

➃ 소계(만원단위 절삭)

소계➄

➀+➁+➂+➃

공과잡비➅

➄* %

산재보험료➆

인건비의 ~%

고용보험료➇

인건비의 ~%

기업이윤➈

➄* ~%

소계➉

➄+➅+➆+➇+➈

부가세

➉ * 10%

총계

➉ +

[별지 5호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 : “수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사”위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[별지 6호]

제안서 표지

수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

제안서

2018. 03

구분

공사 수행기관

참여(협력) 업체

기 관 명

대표자명

주    소

전화번호

대표자 e-mail

※ 공사 기술 및 설비 특장점을 살려 제안서 작성 (2∼3page)

[서식 1호]

업  체  현  황

업   체   명

대  표  자

설   립   일

사업자등록번호

사 업 분 야

사업장소재지

종 업 원 수

전 화 번 호

해당부문사업기간

년   월   ～     년    월 (   년   개월)

【주요 사업 실적(최근 1년간)】

인  력  현  황

구   분

인   원 (명)

비   고

0    0   분 야

0    0   분 야

0    0   분 야

0    0   분 야

[서식 2호]

용역 이행 실적 증명서

신청인

상  호

대표자

영업장소재지

전화번호

사업자번호

제출처

증명서 용도

용역

이행

실적

내용

용 역 명

계약금액

용역개요

계약일자

계약기간

이행실적

비고

비율

실적

증명서발급

기관

위 사실을 증명함

2018년     월     일

기 관 명 :                                      (인)

주    소 :

발급부서 :               담당자 :         (인)    전화번호 :

※용역실적을 공동으로 이행한 경우 비율과 이행실적 기재

※타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

공 사 계 획 서

2018. 2

한국전자제품자원순환공제조합

1

과업개요

1. 건명 : 수도권자원순환센터 세탁기 전처리 공정 개선 공사

❍ 목    적 : 일반 및 드럼 세탁기 전처리 공정 별도 구축

❍ 계약기간 : 2018. 3. 14 ~ 5. 18 [계약일로부터 약 60일]

※ 공사 기간 : 2018. 4. 30 ~ 5. 11 [공사기간 확정]

❍ 공사금액 : 예정가격 산정에 준함 (입찰 시까지 비공개)

❍ 계약금 지급계획

구    분

선수금(40%)

중도금(30%)

잔 금(30%)

지급시기

계약 체결 및 발주 후 15일 이내

제작·구매 검수일로부터 15일 이내

시운전 완료 후

15일 이내

2. 적용 범위

❍ 금회 공사는 수도권자원순환센터 내 일반, 드럼 세탁기 전처리 공정 별도 구축 및 제반 설비를 위한 시스템의 구축을 주요 목적으로 한다.

※ 파쇄기 및 파쇄기 투입 컨베이어 제외

❍ 상기에서 ‘시스템 구축’이라 함은 세탁기 전처리 공정에 있어서 일반적으로 행해지는 투입, 수작업(해체·선별), 이송 및 기타부대시설(폐수 처리시설, 투입리프트 등) 공정을 위해 필요한 제반여건과 설비의 구매·이설치를 일괄적으로 포함하며, 파쇄기 투입 컨베이어와 연동작업 및 부하/무부하 테스트를 완료하는 것을 원칙으로 한다.

❍ PLC 교체 및 프로그램 수정 등 전기 공사를 수반한다.

❍ 공정구축 관련 인허가가 사전에 충분히 인지하여야 한다.

❍ 본 건의 설비 공급내역(안)은 공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 연동의 목적은 공제조합의 최종 목표와 동일하여야 한다.

2

과업 내용 및 계약조건

1. 과업내용

❍ 설비 내역(안)

기기·장비 및 기자재와 기초공사에 대한 부분을 모두 시공할 수 있어야 한다.

분·배전 시공(2차 전기 및 PLC 공사)이 가능하여야 한다.

설비 내역(안)을 기본으로 설계 및 시공 가능하여야 한다.

설비 상세 내용은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

표 1. 세탁기 전처리 공정 개선 공사 설계 내역(안)

분류

항목

공정

수량

상세내용

신규

구매

전처리 C/V

일반, 드럼

2식

SUS, 롤러

現 넓이(W)x15,000(L)x2,150(H)

(드럼, 일반)

순차 투입 시스템

공용

1식

자동(센서) 및 수동(판넬) 병행

작업대

①~⑨

일반, 드럼

SUS, 상판 3t이상, 하부 50t이상

1,000(W)x15,000(L)x1,350(H)

투입리프트, 이재기

투입 작업대

일반

실측(W)x실측(L)x2,150(H)

내부 작업대 유가물 이송 C/V 또는 슈트

공용

Steel

외부 유가물 배출

슈트 및 가이드

외부 작업대

외부작업대에서 유가물 배출

(유가물 박스로 이송)시 사용

폐수회수 시스템 및 이물질 받침대

일반, 드럼

1식

SUS, 투입구, 내통분리,

발란스 제거(소금물) 위치 등

재사용

투입리프트 및 이제기

일반

1식

이설치

클러치 타격기

일반

1식

이설치

스텐 압축기

일반

1식

이설치

스텐 압축기

드럼

1식

이설치

베어링 추출기

드럼

1식

이설치

기타

안전 장치

(바, 가이드, 계단 등 )

全 공정

색상, 위치, 사이즈 등 협의

관련 법 준수

전기공사

全 공정

세탁기 PLC교체, 2차전기 등

철거 및 기초공사

Air 배관, 전기선(코드) 등

※ 상세 내용은 실측 및 현장 여건에 따라 변동 가능

그림 1. 세탁기 전처리 공정 개선 공사 기본 설계(안)

❍ 공사 계획(안)

총 공사기간은 발주일로부터 약 60일로 하며 기타 사항은 발주처의 지시를 따름

세부 일정은 아래와 같음

단계

항목

기간

공사내역

계획안 세부내용

1

설비 제작

‘18년 3~4월

‧ C/V 제작

‧ 작업대 제작

‧ 기타설비 제작 및 구매

‧ 공정에 필요한 각 설비 제작 및 구매

2

설치 및 시운전

‘18.4.30 ~ ‘18.5.11

‧ 설비 설치

‧ PLC 및 2차 전기 설치

‧ 설비 연동

‧ 설비 및 부대시설 설치

‧ 공정 구축

‧ 시운전

3

기타 서류 제출

‘18.5.12 ~ ‘18.5.18

‧ 준공도서 제출(도면,  등)

‧ 안전 검사 확인 등

‧ 설비 및 PLC 등 교육

2. 설비 일반조건

제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 설계 및 제작기준은 다음 각 호를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격(KS)

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

나. 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 공급자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배관공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료

마. 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 공급자가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 무부하 테스트(1주일), 부하 테스트 (1~2일)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

바. 교육

공급자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한다.

3. 상세설비 조건(안)

제작 시, 각 설비별로 그 특성과 쓰임이 다르므로 아래 사항을 준수하여 설비를 제작하여야 한다. 단, 이에 준하는 설비들로 상세설비 제작 계획(안) 수립 후, 제출 할 수 있다.

1) 전처리 컨베이어(그림 4. 참조)

세탁기를 전처리 및 파쇄기 투입컨베이어까지 이송 가능한 컨베이어 벨트

작업자 안전을 고려한 안정장치(가이드 등) 및 시설 구성

시공업체는 투입 세탁기 특성을 확인하여 설계 및 견적에 반영하여야 한다.

① 롤러 컨베이어 공정 길이 약 15,000mm, 모든 재질은 SUS

→ 컨베이어 커버 프레임: 재질 SUS, 두께 3t이상

→ 컨베이어 유지 보수 용이성 고려

→ 커버 프레임 상단 작업대 설치(위치 협의 必)(작업대 ①,②,⑤,⑧)

그림 2. 세탁기 커버 프레임 상단 작업 거치대

그림 3. 세탁기 커버 프레임 상단 작업 거치대(일반세탁기)

② 롤러 체인

→ 커버 프레임 내 체인규격 No. 60(두께) 이상 설치

③ 롤러 규격

→ 재질 SUS, Φ114.3, 롤러 피치(롤러 중심 간격) 160~170mm 이하, 롤러 간격 약 50mm

→ 일반 세탁기 롤러 및 프레임의 총 넓이는 現 넓이와 동일(클러치 타격기 고려 및 배출구 공간 내 C/V 설치, 규격 확인 必)하게 설계하여야 한다.

④ 롤러 구동(인버터 설치 포함)

→ 약 15M 길이의 컨베이어를 일반세탁기는 3구간(전단, 클러치 타격기, 후단), 드럼세탁기는 3구간[전단, 중단(클러치 타격기 후면 약 2,500mm), 후단]이상으로 모터 및 인버터를 설치하여야 한다.

→ 구동모터는 컨베이어 설계 용량에 맞게 계산하여 선정토록 함.

→ 구동모터는 커버로 보호되어야 함

→ 내부 작업대 및 클러치 타격기 유지 보수 용이성을 확보해야 함

→ 각각 구동모터 속도 변경이 가능한 인버터 설치(인버터 제어판넬 必)

→ 제어판넬 위치 및 모터 설정은 협의 必

⑤ “스토퍼” 제작 설치

→ 재질: SUS304, 수량: 라인별 최소 5개 이상(상세위치는 협의 必)

→ 세탁기가 스토퍼에 대기 시 스토퍼가 밀리거나 고장나지 않게 제작하여야 한다.

그림 4. 롤러 및 C/V 기본 설계(안)

⑥ 컨베이어벨트 안전 검사

→ 산업안전보건법에 의거 컨베이어벨트 최초 안전검사를 실시하여야 한다.

→ 안전검사 결과서 및 합격증명서를 제출하여야 한다.

2) (일반, 드럼) 세탁기 순차 투입 시스템

일반 및 드럼세탁기를 파쇄기로 이송시키기 위한 순차 투입 시스템 제안 必

現 일반 세탁기 처리량이 드럼 세탁기 처리량의 약 3배이므로, 처리현황을 고려하여 자동(센서) 또는 수동 투입 시스템을 설계하여야 한다.

순차 투입시스템의 제어판넬 위치 및 작업자 제어방식은 협의에 의해 결정한다.

3) 작업대(그림 1, 5. 참조)

작업대 ①~⑧ : 1,000(W) × 현장실측(L) × 1,353이상(H), 재질 : SUS

작업대 다리 피치(다리간 거리) : 1000mm 이하, 작업대 하부 구조 ‘X바’를 지양하여야 한다. (하부 정리 및 유지보수 애로 발생)

작업대 상판 3t 이상(미끄럼 방지 포함), 상판 하부 프레임 50t 이상

작업대 하부에 유가물 통 일부 배치 가능한 구조로 설계하도록 한다.

작업대 하부 공간 상세규격은 작업대 안전 및 작업자 편의에 맞게 제안하도록 한다.(배출 슈트 포함)

유가물박스 개수 및 배치기준은 유가물 및 폐기물 처리계약에 따라 공사기간 중에라도 변동될 수 있다.(지속 협의 필요)

작업대 하부 유가물 박스 충돌방지 가이드(재질:철)를 설치하여야 한다.

작업자 작업 구조물(2식) 1,000(W) × 1,000(L) × 800(H), 재질: 철을 제작하여야 한다.

작업 구조물

그림 5. 작업대 및 하부 유가물 배치(안)

4) 투입리프트(1식), 이재기(1식), 투입작업대(2식)

투입작업대(2식) : 현장실측(W) × 현장실측(L) × 2,150(H), 재질 : SUS

운반량 및 세탁기 사이즈를 충분히 감안하여 리프트와 이재기 동력 및 스펙을 산정하여야 한다.

설비 상세 내용은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

5) 내·외부작업대 유가물 이송 C/V 또는 슈트

내·외부 작업대에서 발생하는 유가물을 유가물 통에 안전하며, 편리하게 이송 시킬 수 있는 수단을 제안하여야 한다.

내부 작업대 발생 유가물은 빨래판 및 전선 등이 발생한다.

기타 유가물 배출 현황은 그림 1.을 참고한다.

6) 폐수 회수 시스템 및 이물질 받침대

드럼 및 일반 세탁기에서 발생하는 폐수 회수 시스템 및 이물질 받침대를 제작해야한다.

재질 : SUS, 설치 구간은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

설치 기본 구간은 폐수회수 시스템은 투입 작업대(2식) 하부, 전처리 C/V 하부, 이물질 받침대는 전처리 全 C/V 하부에 설치하도록 한다.

폐수 발생량은 최대 60L/일으로 설계한다.

폐수 회수 구간은 일반 세탁기 C/V 말단에 설치한다.

7) 기본 장비(재사용) 이설치

기본 재사용 설비는 투입리프트 및 이제기(프레임 포함) 1식, 클러치 타격기 1식, 스텐 압축기 2식, 베어링 분리기 1식으로 한다.

각 재사용 설비를 일괄적으로 사용할 수 있는 높이(작업대 기준)를 조절하여야 한다.

설치 후 2차 전기 설치 및 구동을 위한 기반 제반사항을 모두 포함한다.

클러치 타격기 등 설비 높이 조절 후 사용 시 애로사항(진동 등)이 없도록 하부 프레임을 설계 해야 한다.

기존 장비의 이설치 위치는 제반여건에 따라 변동될 수 있으므로, 이에 최대한 협조하여야 한다.

전기 등 협조가 필요한 부분은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

8) 안전 장치(안전단간, 가이드, 계단 등)

안전 장치는 ‘산업안전보건법 및 산업안전보건법에 관한 규칙’에 의거 설치하며, 기본 위치는 그림 1. 을 참조하여 제작하도록 한다.

안전 난간 재질은 SUS로 하며, 무색으로 제작하여야 한다.

※ 참조 : 산업안전보건법에 관한 규칙 제13조

“1. 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이 판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다.

2. 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 "바닥면등"이라 한다)으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치하고, 상부 난간대를 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간의 간격이 25센티미터 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 아니할 수 있다.

3. 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10센티미터 이상의 높이를 유지할 것. 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외한다.

4. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격을 유지할 것

5. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지할 것

6. 난간대는 지름 2.7센티미터 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것

7. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것”

9) 전기공사

現 세탁기(파쇄기, 컨베이어 등) PLC 내 CPU 교체 및 프로그램 수정을 하도록 한다.(現 SIEMENS → 後 LS 산전 社)

· 現 냉장고·세탁기 철 이송 컨베이어 및 철 외부배출 컨베이어가 연동(동시)되어 기동되므로, 공사 후 각 컨베이어는 단동(분리) 기동이 가능하도록 프로그램이 수정되어야 한다.

PLC 내 CPU 교체는 LS 산전社 제품으로 교체하되, CPU-XGK CPUE급 이상으로 설치 한다.

PLC 제어패널에 조작 용이성을 위한 터치패널을 설치하도록 한다.

現 사용 중인 SIEMENS 설비

10) 인허가

컨베이어 벨트 안전검사를 실시해야한다.

공사에 필요한 인허가 발생 시 이를 대행하여야 하며 한국전자제품자원순환공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

11) 기타

Air 배관, 전기선(코드) 등 전처리 작업에 필요한 부대설비 설치는 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

철거 및 공사에 필요한 설비 및 장비는 시공업체에서 준비하는 것으로 원칙으로 하며, 부득이하게 필요시 사전에 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

철거를 통한 불용품 처리시, 수도권자원순환센터의 자산으로 명기된 품목에 대해서는 처리절차에 관해 협의 후 폐기하여야 한다.

기존 공사 변경 및 협의가 필요한 모든 내용은 공제조합 및 수도권자원순환센터와 협의해야 한다.

4. 안전관리

시공업체는 시공에 따라 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 수립하여 시행하여야한다.

시공업체는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전을 꾀하고, 사고 발생 시 신속히 공사감독관에게 보고하여야 한다.

공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 공사감독관과 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

5. 종합 시운전

종합 시운전은 전기 및 계장공사의 기자재가 설치 완료되고 시공업체가 단독 시운전을 완료한 상태에서 타 공종의 부하시험시, 기계설비를 개별 운전 또는 연계, 자동운전 등을 실행하여 기계설비의 성능효율 등을 종합적으로 시험하기 위한 시운전을 말하며 시공업체가 자체적으로 성능검사를 실시하여 설비의 이상이 없을 경우 공사감독관에게 종합 시운전 계획을 보고하고, 승인을 득한 후 실시해야 한다.

종합시운전 계획서는 기계설비의 단독운전 완료시기와 타 공종의 부하시험 기간을 검토하여 전체공사 준공일 내에 완료되도록 실시계획을 작성하고 인원, 장비투입 계획 등 세부사항을 포함해야 한다.

종합 시운전은 모든 부대설비의 작동 및 설치상태를 최종적으로 점검, 확인하기 위하여 실시하는 것으로 공사감독관 입회하에 설치된 모든 설비를 설계운전조건으로 연속운전상태에서 실시하여야 하며 시운전 조건 및 시험결과가 만족할 수 있는가를 확인한다.

종합 시운전 소요되는 유틸리티(전력비, 용수요금 등)를 제외한 기타비용(장비사용 공구, 소모성 재료비, 인건비 등)은 이 공사비에 포함돼 있으며 시공업체가 부담한다.

종합 시운전에서 기계공사 설비의 성능확인 및 보증을 해야 하며, 최적 조건의 부하 운전상태에서 시설물 운영 부서에 인계되도록 해야 한다. 이때 최적 조건의 상태가 이루어지지 않아 시운전 기간을 연장한 경우 귀책사유가 계약상대자에게 있을 시에는 계약상대자 부담으로 최적의 운전상태가 될 때까지 시행하여야 한다.

준공도서 제출

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계계산서(용량계산서, 축동력계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 안전검사 확인서

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

6. 인·허가

상기 공사를 추진하면서 발생하는 의무적인 인·허가 및 신고 사항에 대해서는 업무를 대행을 기본 원칙으로 한다.

7. 보증사항

시공업체는 본 공사설계기준에 따라 기계설비의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 시공업체가 전적인 책임을 진다.

본 공사설계기준의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

본 공사설계기준에 의하여 제작, 납품, 설치되는 물품은 준공일로부터 2년간 책임 보증하여야 한다.

하자 보수에 대한 범위는 설비 운전 용량을 초과하여 가동하지 않았음에도 불구하고, 공정상의 심대한 결함이나 추가적인 가동이 불가한 경우를 말한다. 또한, 핵심부품의 결함으로 인한 설비 고장을 포함한다.

기타 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 준하여 보증하여야 한다

시공능력평가 어떻게 할것인지? - 재무제표 등이 필요하면 미리 공고에 올려야 할 듯.

세탁기 처리량에 달려있는 사항, 설계자가 조정 가능한지?