물품규격서(시방서)

2018. 06

1		물품규격서

가. 기준규격

□ 아래 규격을 반드시 준수하여 ‘가격제안서’를 제출하여야 함

- 공동주택 수거함

구분	내용
형태
규격	W : 900 X D : 900 X H : 1,400(mm)
재질	STEEL 및 도장
특징	․ 고정 가능한 바퀴설치(이동식) : 고정을 위한 바퀴 고정장치 필수 ․ 빗물고임 방지 지붕식 ․ 지붕 개폐를 위한 유압기 설치 ․ 시건장치(경첩, 자물쇠) 부착 - 지역별 열쇠 하나로 자물쇠 공유 가능 - 자물쇠 크기 : 최소 30a 이상 - 자물쇠 재질 : 강철(외부 충격에 쉽게 부서지지 않아야 함) ․ 내부 마대연결고리 부착(6EA) ․ 수거함별 지정번호 부여 ․ 배출 대상 품목, 수거자 연락처 안내 ․ 분실, 도난 방지 경고 안내문

- 수거함 부착 안내스티커, 수거함번호 스티커

구분

내용

안내스티커

수거함 번호

(예시)

경북 구미	KB 2018-01-001 (경북+년도+지자체+ 수거함번호)

특징

․ 물에 젖어도 손상(찢어지거나 떨어짐 등)되지 않아야 함

․ 지자체 로고, 지자체명, 전화번호 안내는 각 지자체마다 다름

․ 수거함별 특이성으로 인한 문구 변경 가능성 있음

․ 태양광에 변색되지 않아야 함

2		기타사항

가. 물품의 제작·배송·설치

□ ‘계약상대자’는 계약 후 7일 이내에 장비의 제작 및 배송 일정 및 세부작업 공정표를 제출하여야 한다.

□ 수거함 납품 시 생산 LOT별 검사를 시행하여 합격된 제품만을 납품해야하며, 스티커는 수거함에 부착하여 공제조합이 지정하는 장소에 해당되는 수거함을 배송·설치하여야 한다.

□ 설치 시, 본 공제조합, 공제조합과 위탁계약 중인 재활용사업자(사업회원)와 사전 협조하여 설치를 진행한다.

□ ‘계약상대자’는 세부 납품일자가 확정되면 ‘발주처’에 이를 통보하여 현장 검수가 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

나. 협조사항

□ ‘발주처’의 시스템을 원활하게 운영/관리하기 위하여, 상호 협조가 필요한 경우 아래 업체는 이에 최대한 협조하여야 한다.

1) 금회 과업 사업자 (금회 과업 수행자)

2) 지역에 해당되는 사업회원

다. 제출서류

□ 계약 후 1주일 이내 제출서류

1) 작업계획서(수거함 제작·배송·설치 일정 및 세부작업 공정표 포함) 1부

2) 설치 및 기술지원 인력 현황 및 비상연락체계도 1부.

□ 성과품 제출은 ‘발주처’의 요청 시, 자재수급현황, 제작완료보고서 등을 제출하도록 한다.

라. 기타

□ 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 사항, 내역만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 ‘계약상대자’는 공동주택 수거함 설치·운영상 하자가 발생되지 않도록 사전 조치하여야 하며, 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관계법령과 ‘발주처’의 해석에 따른다.

□ 본 계약내용에도 불구하고 계약이행에서 발생하는 분쟁은 ‘발주처’와 ‘계약상대자’의 합의에 의하여 해결하도록 하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 ‘발주처’의 해석이 우선하며, 본 과업과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할 법원은 ‘발주처’의 주소지 또는 지정하는 법원으로 한다.

이  상 -