과 업 제 안 서

수도권자원순환센터 홍보관 리뉴얼

2019. 5.

	목 차

Ⅰ. 과업개요

Ⅱ. 세부 과업 내용

Ⅲ. 리모델링 공사 지침

Ⅳ. 행정 사항

Ⅴ. 성과품 제출

Ⅵ. 기타 사항

한국전자제품자원순환공제조합

Ⅰ. 과업 개요

1. 일반 개요

가. 공  고  명 : 수도권자원순환센터 홍보관 리뉴얼

- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단1로 68번길 19

· 관리동 1층 약 400㎡, 2층 140㎡

· 공장동 일부(운영실(관람실) 등)

※ 현장 실측 必(변경가능성 있음)

나. 용역범위 : “Ⅱ. 세부 과업내용” 참조

다. 용역기간 : 계약일로부터 3개월

※ 공사 기간은 사전협의 후 조정 가능

라. 사업예산 : 300,000천원(부가세 별도)

- 지급 계획

구 분	선수금(30%)	중도금(30%)	잔 금(40%)
지급시기	계약 체결 후 10일 이내	중간보고회 후 10일 이내	검수 완료 후 10일 이내

2. 배경 및 목적

❍ 최근 쓰레기 대란 등 폐기물의 친환경 처리에 대한 국민의 관심이 증가함에 따라 초‧중‧고등학생을 대상으로 하는 환경 교육이 확대되고 있음

❍ 또한, 주입식 이론 중심의 강의가 아닌 현장 견학 또는 체험을 통한 인식 개선 교육 수요가 증가는 실정임.

- 지자체에서 운영하는 자원순환센터를 제외한 재활용 현장 및 교육을 진행할 수 있는 환경이 부족

❍ 이에, 대국민을 대상으로 하는 국내 최고 수준의 폐전자제품의 회수·재활용 교육·홍보 교육의 장(場)을 마련하고자 함

❍ 아울러, 그 간 폐전자제품의 재활용 역사(Hisory)를 정리하고 권역별 RC 홍보관 개선을 위한 롤모델로써의 역할을 구축하고자 함

Ⅱ. 세부 과업내용

1. 적용 범위

❍ 금회 공사는 수도권자원순환센터 관리동의 홍보관을 리뉴얼 하는데 주요 목적이 있다.

❍ 기존에 사용 중인 전시물, 디스플레이, 이미지 패널 등 기존 홍보물을 참조할 수 있으며, 재사용의 경우에는 발주처(공제조합)와 협의 후 사용 한다.

❍ 위 공사는 인허가가 필요한 사항이 발생할 경우 공사업체가 대행하여 처리하도록 한다. 인허가 범위(기본적으로 용역수행자 과업) 및 일정에 대해 발주처와 사전에 충분히 협의하도록 한다.

❍ 본 건의 리뉴얼 공사(안)은 공제조합에서 사전 조사에 의해 작성된 내용이며, 이와 다른 형태의 공사를 제안하여도 무방하나 본 리뉴얼 공사의 목적은 동일하여야 한다.

2. 기본 방향

❍ 전기·전자제품의 회수 및 재활용 현황(제도, 체계, 공제조합 소개 등), 재활용 공정, 재활용 역사(History)를 효과적으로 보여 줄 수 있는 전시·홍보관 리뉴얼을 기본 방향으로 한다.

구 분		주요 내용	비 고
관리동	1층	- 환경성보자젱 소개 및 성과 - 폐전자제품 회수‧재활용 공정 등	전시 및 교육관, 체험관 등
	2층	- 전자제품 회수‧재활용 역사관
공장동		- 관람객 투어 시나리오	관람 루트, 관람실 등
기 타		- 포토존	관리동 내‧외부

❍ 관람객을 고려한 디자인 구성

- 관람객을 고려한 동선 구성, 전시물/체험요소 배치 및 영상물 상영(시각 효과, 음향 등), 각종 안전장치(친환경소재 사용 등 포함) 안배가 이루워져야 한다.

- 홍보관 컨셉 및 전시물은 관람객의 눈높이에 맞추어 흥미를 유발할 수 있어야 하며 본 홍보관의 내용이 직관적으로 전달되어 실생활 소비 인식에 반영될 수 있도록 하여야 한다.

3. 홍보관 기본 계획

❍ 이미지 패널, 영상, 동적 모형 등의 콘텐츠는 디지털 기술(동작인식센서, 디스플레이장비, 홀로그램장비 등)을 활용, 체험 콘텐츠로 변형시켜 참여자들의 동작에 반응하는 쌍방향 커뮤니케이션(오감만족)이 가능하도록 구현 가능

❍ 주제별로 전시물 배치 및 가벽, 방음, 바닥 등의 시공 방식, 형태는 업체 자율이며, 업체선정평가에 반영

❍ 관람객이 체험 활동을 할 수 있는 컨탠츠(모형, Quiz존 등), 관람객 동선 및 시나리오 제안은 필수이며 제안 내용, 아이디어를 업체선정평가에 반영

❍ 영상(디스플레이, VCR 등) 및 음향(스피커 등), 조명기기(전체 또는 국부조명 등)는 전시물과 함께 조화롭게 구성하되 각각의 규모에 맞는 시스템으로 설치 운영해야 하며 업체선정평가에 반영

구 분		세부 내용	비 고
① 회수·재활용 현황	회수 체계	□ 폐전자제품 회수 체계(역회수, 방문수거, 지자체) □ 무상방문수거 체계	이미지(입체) 패널, 영상 등
	재활용 체계	□ 광역RC·중소형RC 현황(위치, 규모 등) □ 지자체-RC간 물류 흐름도
	환경성보장제 및 공제조합	□ 환경성 보장제 설명 · 취지 및 목적, 의무대상, 대상품목 등 □ 공제조합의 소개 및 주요 사업
	회수·재활용 성과	□ 그간의 폐전자제품 회수·재활용 성과 · 자원 재활용량, CO2 절감 효과 등
② 재활용 공정		□ 수도권자원순환센터 재활용 공정 모형 · 입고 - 전처리 - 파쇄 - 선별 - 출고(유가물) * 외부로의 이동 및 설치가 가능하도록 제작 □ 유가물(철, 구리, 알루미늄, 플라스틱 등) 전시	이미지 패널, 동적 모형, 실물(實物)
③ 체험관		□ 회수 및 재활용 현황, 환경성보장제도 및 공제조합 소개, 재활용 공정 등 입체 또는 파노라마 영상 · 최적의 영상체험과 환경 조성(스크린, 암막, 음향 등)	영상, 음향 등
④ 역사관		□ 폐전자제품 회수·재활용 역사 □ 협의체/협회/공제조합의 주요 활동 및 성과	이미지 패널 및 실(實)모형
⑤ 포토존		□ 관람객(개인, 단체) 사진 촬영 배경 및 포인트	캐릭터 활용
⑥ 현장견학		□ 공장동 내 관람객 (개인, 단체) 관람 구역 및 루트	이미지 등
기 타		□ 홍보관 입구(외부) 표지석 □ 관람객(개인, 단체) 환영 디스플레이(월컴 보드) □ 전자제품 회수·재활용에 대한 Quiz 존(인터렉티브) □ 동선에 따른 큐레이터 시나리오 □ 기타 관람객의 흥미를 일으킬 수 있는 전시물 등	영상, 이미지 등

❍ 전기설비는 안전성을 고려하고, 각종 전기배선은 매입 시공하며, 영상기기 설치 및 각종 전시품, 기타 동력분배에 필요한 배선 및 콘센트, 분전반 설치를 고려 해야함

❍ 전시물 보존을 위한 보호장치(차단봉, 아크릴 덮개 등) 방안 제시

❍ 홍보관 입구(외부)에는 홍보관을 명시하는 표지판(석) 제작 및 설치가 되어야 함

❍ 관람객이 없는 때에는 다른 용도의 공간으로 활용 가능하게 구성할 것

❍ 전시 및 체험 관련 등의 세부내용은 추진과정에서 협의(제안) 후 변경 가능

- 홍보관 컨셉 및 전시물 내용에 따른 홍보관TF(공제조합 담당자로 구성)에서 내용 협의 후 추진

디스플레이 형태
동적 모형
다각 스크린	입체스크린(맴핑)
영상관

< 홍보관 예시 >

4. 제안 내용

❍ 홍보관 기본컨셉, 설계 및 디자인

❍ 전시물의 배치 및 인테리어

❍ 멀티미디어 설비 및 시스템(H/W, S/W) 설치

❍ 조명(전체조명․국부조명) 및 음향설비

❍ 관람객의 동선체계 및 전시․안내 패널의 디자인 및 제작, 설치

❍ 각종 sign물(스카시, 그래픽, 케릭터 모형 등)제작 설치

❍ 기타 전시 시설물의 제작․설치에 관한 제반사항

Ⅲ. 리모델링 공사 지침

가. 일반사항

1) 본 공사는 설계·시공 일괄입찰 방식으로 추진되므로 계약 목적을 달성할 수 있도록 입찰자가 각자의 책임으로 필요한 조사, 확인, 검토, 기타 조치를 취하여야 함.

2) 본 지침에 명시된 사항은 입찰자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 함.

3) 입찰자는 적절한 설계 및 시공, 운전조건의 만족 등 본 시설을 위한 제반업무에 대한 모든 책임을 짐.

4) 납품 후라도 설계상 결함사항이 발견될 경우에는 즉시 보완하여야 함.

5) 모든 문서, 도면, 지침서 및 기타 서류는 별도 합의 또는 지시가 없는 한 한글 표기를 원칙으로 하고, 모든 적용단위는 SI(The International System of Units) 단위의 적용을 원칙으로 하며, 필요시 M.K.S 및 C.G.S 단위도 가능함. 단, 명확한 의미전달 및 전문기술 용어는 외국어로 명기하여 표기할 수 있음.

6) 제안요청서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 통상적인 건물의 기능유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 설계에 반영하여야 함.

7) 모든 전기, 통신설비 및 간선은 노출을 최소화하면서, 기구 배치의 가변성을 감안하여 사용이 편리하도록 계획하여야 함.

8) 영상물은 컨셉 및 시나리오, 상영 방식 및 효과, 내용 등에 대해 발주처와 협의 후 제작하여야 하며 제작 시 내용 변경을 요청할 경우 요구에 조건없이 응해야 함.

9) 입찰자는 본 과업 수행 중 타인의 지적재산권, 초상권, 프라이버시권 및 관계법령(일반 관례 포함) 등에 따라 보호되는 권리 등을 침해하였을 경우 그에 대한 민․형사상 책임을 진다.

나. 품질 기본원칙

1) 설계 및 시공의 내용은 양호한 품질이 확보되어야 함.

2) 설계 및 시공방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 함.

3) 사용자재는 품질성능이 공인된 것으로서 공사 시행 시 공급이 안정적이고, 공사 완료 후 유지·보수용 자재의 확보에 어려움이 없어야 함.

4) 사용자재는 모두 공인기관에서 성능이 인정된 제품이어야 함.

다. 주요 자재의 품질관리 기준

1) 자재는 한국산업평준규격(KS표시품 중 1·2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 함)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 함. 다만, 다음 경우는 예외로 함.

가) KS 표시품이 없거나 수습이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

나) 국산 자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

다) 외국 자재를 사용할 때는 외국규격과 국내 KS 품질기준 등을 비교하여 제시하여 승인을 득한 후 사용하여야 함.

2) 사용 자재는 가급적 불연성 자재로서 환경인증마크품, 우수재활용인증 마크 품(GR마크 Good Recycled) 등 환경친화적인 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 함.

3) 모든 공사용 자재는 유지관리비가 적게 들고 내구성이 있는 국산 자재  사용을 우선적으로 고려하여야 함.

4) 부득이 외국산 자재를 사용하는 경우에는 건물의 특성, 경제적인 여건,  규격의 적정성, 국산 대체여부와 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 설계에 반영하며, 외국산 자재의  품질은 관련 K.S 규격 이상의 제품으로 사후 관리의 편의성 등 유지·관리가 간편하고 제품의 교환, 수리·보수가   용이한 자재를 사용하도록 하여야 함.

5) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계  도서에 명기하고, 주요 자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법에 대한 정확한 시방이 제시되어야 함.

6) 공기단축 및 기능 인력난을 고려, 최대한 건식공법을 채택하고, 자재는  많은 종류의 사용을 피하며, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없음

7) 건물에 부착되는 모든 자재(전기, 통신, 설비 등 포함)는 건축 재료와 조화가 되는 자재로 계획하여야 함.

8) 품질관리 시험방법 및 기준은 건설기술 관리법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준 시방서를 기준으로 하여야 함.

라. 성능기준

본 건물의 설계는 다음에 제기하는 성능 이상이 확보되도록 하여야 함.

1) 내구성능

가) 본 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광선, 자외선, 물, 습기, 불, 화학성 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보되어야 함.

나) 부식성 자재 등은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 적정한 방청처리를 완전하게 하여야 함.

다) 자재 등은 부위 및 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 함.

라) 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식되지 않는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지에 유의하여야 함.

2) 일상 안전성

가) 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상적인 생활 중에 일어날 수 있는   부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 함.

나) 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 계획하여야 함.

3) 방재, 소방 등 안전성능

가) 사용 자재는 가연성이 아니어야 하며, 감독관이 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있어야 함.

나) 화재 발생 시 화재의 확산과 화재로 인한 연기의 피해가 최소화될 수 있도록 방화구획 등을 설치하여야 함.

마. 사전조사 업무

1) 일반사항

가) 입찰자는 설계에 착수하기 전에 현장에 대한 면밀한 사전조사를 실시 하여야 함.

나) 공제조합에서 제공하는 자료 이외에, 설계를 수행하는 과정에서 상세하고 명확한 조사자료 획득을 위해 추가조사가 필요한 경우에는 입찰자 부담으로 실시하여 설계에 반영할 수 있어야 함.

바. 인테리어 설계 방향

1) 각 공간별 기능과 특성에 부합하는 디자인 연출

2) 색채를 다양하게 이용하거나 피로감을 주지 않는 색채를 배색함으로써 깨끗하고 쾌적한  분위기 조성

3) 공간 이동이 효율적인 최적의 동선을 적용

4) 바닥 및 벽체 시공 등은 친환경 소재 사용

5) 벽, 천정, 바닥, 공간 등을 적절히 이용하여 제한된 공간을 최대한 효율적 활용

6) 사업장 특성을 고려하여 오염 및 유지관리가 편한 소재로의 사용

사. 유지보수

1) 유지‧보수는 납품일로부터 최소 2년으로 하며, 사용과정에서 불량제품 발견 시 즉시 교체하여야 함. (제안요청서 내 유지보수기간 명기)

2) 제품납품 후 5년간 수리 및 유지보수 부품을 보유‧공급할 수 있어야 함

아. 기타 제안서 작성시 유의 사항

1) 인테리어 설계수행 시 통신을 제외한 전기, 기계, 소방 등 모든 범위를 설계범위에 포함하여야 함

2) 기존 전기(변압기 용량 등), 기계, 통신 설비의 장비용량 등을 파악하여 설계(초과되는 사례 없도록)하여야 함

3) 건설산업기본법, 전력기술관리법, 정보통신 공사업법, 소방법 등에 정하는 시설규정에 적합해야 하며 기존 시공 상태 등을 정밀 파악 후 설계하여야 함

4) 설계 수행시 현 시설 범위를 파악한 후, 공사범위를 명확하게 구분 표기 하여야 함

5) 설계 수행시 모호한 부분은 본 공제조합과 긴밀한 협의 후 반영하여야 함

6) 제안가격 시 내역 산출은 각 분야별 내역을 반드시 분리하여 산출할 것

7) 사용자의 안전 및 원활한 배치를 고려하여 인테리어 설치․제작을 실시하여야 함

※ 기타 사항은 현장방문을 통하여 입찰업체가 확인할 것

Ⅳ. 행정사항

1. 과업착수 및 과업수행계획 보고

❍ 과업 수행자는 계약 후 7일 이내에 다음 사항이 포함된 구체적 과업수행 계획서를 제출(착수계)하여 발주처의 승인을 받아야 함.

- 과업수행 방향 및 일정, 과업내용 및 세부수행 계획표(예정공정표)

- 용역 참여인력 및 조직편성표(착수보고회 자료로 대체 가능)

2. 과업의 변경 및 조정, 유지보수 등

❍ 발주처는 필요한 경우 과업 수행자가 제출한 과업추진 공정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있음.

❍ 과업기간 중 계획변경 사항이 발생한 경우에는 실정에 맞도록 변경하되 중요한 사항은 발주처의 승인을 받아야 함.

❍ 발주처는 투입인력이 과업의 수행 또는 관리상 부적당하다고 판단될 경우 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함.

❍ 과업수행자는 투입인력의 모든 인적․물적 행위에 대하여 모든 책임을 져야 함.

3. 보고회의 개최

❍ 착수보고회는 과업 계약 후 7일 이내에 개최하여야 함.

❍ 중간보고회는 계약일로부터 60일 이내에 개최하여야 함.

- 홍보관에 사용될 영상물 제작 전 개최

❍ 사업의 특성상 최종보고회는 협의에 의하여 생략 가능하나 매체별 검수조서, 증빙서류 및 최종보고자료를 포함하여 발주처에 제출하여야 함.

❍ 이외 매월 과업진행 상황을 정기적으로 보고하고, 발주처의 지시가 있을 때에는 수시보고를 하여야 함.

4. 기성지급 기준

❍ 기성지급은 선금 30%, 중도금 30%, 잔금 40%로 지급함.

❍ 선금은 착수보고회 후 청구한 날로부터 10일 이내 지급하고, 중도금은 중간보고회 후 청구한 날로부터 10일 이내 지급하는 것으로 하며, 잔금은 최종보고자료 제출 후 청구한 날로부터 10일 이내에 지급하는 것으로 함.

5. 보안 사항

❍ 계약체결 후 10일 이내에 과업 수행기관의 용역책임자 및 용역참여자의 보안각서를 제출하여야 함.

❍ 과업 수행과정에서 수집된 모든 자료와 기타 정보는 발주처의 사전승인 없이는 본 과업 이외의 분야에 사용하거나 타인에게 제공 또는 대여할 수 없음.

❍ 기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련된 사항에 대해 발주처가 요구하는 사항에 있을 때에는 이에 따라야 함.

6. 과업 수행자의 준수사항

❍ 과업지시서에 명시하지 아니한 사항이더라도 발주처가 필요하다고 인정하는 부문에 대해서는 발주처의 지시에 따라야 함.

❍ 과업수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 발주처의 변경요구가 있을 때에는 적극 반영하여야 함.

❍ 과업수행에 있어서 용어해석 등에 이견이 있는 경우 상호 협의하되, 협의가 이루어지지 않는 경우 발주처의 해석에 따름.

❍ 발주처는 과업 수행자가 제출한 용역성과품에 대해 보완을 요구할 수 있으며, 이 경우 과업 수행자는 지정된 기간 내에 보완하여야 함.

❍ 예산집행에 대한 증빙서류(원본)을 제출해야함.

Ⅴ. 성과품 제출

❍ 최종보고서 5부 (보고서, 발표자료, 기타 참고자료)

- 공사 내역서(사용 품목, 사진 등), 영상물

❍ 큐레이터 시나리오, 장비(조명, 음향, 디스플레이, 전원 등) 매뉴얼

❍ 상기 자료를 포함한 저장매체(USB 등) 1매

Ⅵ. 기타사항

❍ 원활한 진행을 위하여 관리 담당자를 선임하여 상호 협의함.

❍ 본 계약은 쌍방이 서명날인한 날로부터 유효함.

[붙임] 현장 도면

❍ 관리동 Lay Out

관리동 1층

관리동 2층

※ 요청시 위 공사 범위 외 추가 공사 가능

- 이 상 -