「폐냉장고 진공단열재 발생량 통계 및 순환이용성 정보분석」 용역 추진 계획(안)

2020. 06

Ⅰ		배경 및 목적

가. 본 학술연구용역의 발주처인 ㈜수도권자원순환센터는 2020. 5월부터 2022. 12월까지 진행되는 환경부 국가연구과제 (과제명 : 냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발)의 주관책임기관으로 연구과제를 수행하고 있음

나. 1차년도 (2020년) 연구 기간은 약 7개월 (2020. 5~12)이며, 주요 연구개발 내용은 폐냉장고 내 진공단열재의 채택 유/무 선별(판별) 요소기술 개발, 진공단열재 정보제공 명세서 개발, 진공단열재 배출량 통계 조사 등으로 구성됨

다. 상기 연구개발 핵심 내용 중, 진공단열재의 배출량 통계 및 정보 분석 등의 학술 조사의 필요성이 매우 시급하여, 본 연구용역을 추진·시행하고자 함

라. 본 학술 연구용역을 통해 조사·분석 하고자 하는 내용은 다음과 같음

- 주요 R/C별 폐냉장고 내 진공단열재 배출량 분석 및 발생 예측량 모델링 개발

- 냉장고 내 진공단열재 위치, 개수, 크기, 재료 및 성분 등 진공단열재 데이터 분석

- 냉장고 냉매관 구조 위치 데이터 확보 및 최적 천공 위치 분석

※ 뒷판 천공 시 냉매관 손상으로 인한 온실가스 배출 및 그 외 화재 위험성 제거

- 냉장고 생산자(삼성전자, 엘지전자, 위니아딤채 등)의 진공단열재 정보제공 표시방안(단체표준)을 마련을 위한 관련 정보 조사 지원

마. 본 학술 연구용역은 진공단열재 채택 냉장고의 출고량, R/C입고량 등 다각적인 정보수집을 통해 국내에 잠재적으로 발생 가능한 진공단열재 발생량을 정량화하고, 더 나아가 진공단열재(물질) 기초자료 수집 및 재활용 용이성 분을 통해 친환경적이고 경제적인 진공단열재의 재자원화 시스템 구현을 달성하고자 함

Ⅱ		과업 개요

가. 과 업 명 : 폐냉장고 진공단열재 발생량 통계 및 순환이용성 정보분석

나. 용역범위 : 세부 용역범위는 붙임‘과업지시서’ 참조

다. 용역기간 : 계약일로부터 5개월

라. 배정예산 : 일금 오천만원정 (￦50,000,000 부가세 별도)

마. 수행기관 선정 : 경쟁입찰 (협상에 의한 계약)

※ 단일기관 응찰 시 재공고 가능. 단, 2회 유찰시 수의계약 진행 가능

※ 단독 응찰 및 공동수급(컨소시엄) 입찰 가능

- 공동수급 시, 공동수급표준협정서 및 합의각서 작성 필요(서식 참조)

바. 계약금 지급계획

구 분	선급금(30%)	중도금(40%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 후 15일 이내	중간보고회 후 15일 이내	용역 완료 후 15일 이내

※ 위 기준으로 계약금을 지급하되, 연구비공동관리시스템 (RCMS; Real-Time Cash Management System) 사용/집행에 따라, 시스템의 부득이한 사정으로 계약금 지급이 일부 지연될 수 있음

Ⅲ		추진 일정

가. 일정계획

□ 추진계획(안) 수립 : 2020. 6. 12

□ 입찰공고 : 2020. 6. 12 ~ 6. 22 (한국전자제품자원순환공제조합 홈페이지)

※ 평가위원회 구성은 입찰공고 기간 내 별도 품의로 진행

□ 제안평가 : 2020. 6. 25(목), 14시 (예정)

※ 최근, COVID-19 확산으로 인하여, 제안평가는 비대면으로 진행

□ 계약협의 : 2020. 6. 26(금)

□ 계약기간 : 2020. 6. 29 ~ 11. 27 (예정), 계약일로부터 5개월)

※ 세부내용 협의 및 계약체결 일정은 발주처 및 계약상대자의 사정에 의해 변동될 수 있음

Ⅳ		과업 세부내용

가. 폐냉장고 진공단열재 배출량 관련 자료조사 및 수집

- 국내 리사이클링센터*) 내 폐냉장고 진공단열재 채택 유/무 현장조사

*) 수도권자원순환센터(MERC), 제주리사이클링센터(JRC)

- 제조연도별 냉장고 내 진공단열재 사용량 분석을 통한 리사이클링센터 진공단열재 냉장고 내수량 및 배출량 예측 분석

나. 폐냉장고 내 진공단열재 물질 및 구조특성 분석

- 진공단열재가 채택된 폐냉장고의 연도별/제조사별 요인을 고려한 진공단열재 내장 특성분석

· 진공단열재의 적용 위치(캐비넷, 도어, 상판 등), 규격, 수량 등

- 진공단열재 심재 종류 및 물성 분석

· 심재 종류 (글라스울, 글라스화이버, 흄드실리카 등)

· 제조 관리번호 (로트번호) 정보를 통한 제조사 및 모델명 정보 등

다. 냉장고 진공단열재 정보제공 방안 마련

- 폐냉장고 진공단열재 정보제공방안 조사 분석

- 폐냉장고 진공단열재 라벨링 표기 방법에 대한 단체표준 개발 및 등록

· 라벨링 도안, 표시방법, 표기위치 등

· 한국전자정보통신산업진흥회 단체표준 등록

Ⅴ		입찰 공고

가. 공 고 명 : 「폐냉장고 진공단열재 배출량 통계 및 정보분석」 용역 수행사업자 선정 공고 [‘공고문’ 참조 ]

나. 공고기간 : 2020. 6. 12 ~ 6. 22 (11일간)

다. 공고마감 : 2020. 6. 22 (월), 17시 마감

※ 직접 또는 우편으로만 접수 (Fax, E-mail 접수 불가)

라. 제출방법 : 대표자 인감이 날인된 문서 (대리인 접수시 위임장 및 신분증 필요)

마. 제 출 처 : ㈜수도권자원순환센터 (인사·재무 Task팀)

경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단 1로 68번길 19 (우 17130)

바. 입찰보증금 : 입찰시 입찰보증금(제안금액의 5%) 또는 보험증권 제출

사. 기타

- 공고일까지 제안 업체가 1개 이하일 경우 3일 이내 사업자 선정 공고를 재실시

- 사업자 선정 공고를 재실시하였음에도 불구하고 제안 업체가 1개 이하일 경우 제안 업체를 우선 협상대상자로 선정함 (단, 수행능력평가 점수가 해당 배점의 85% 이상인 자 또는 업체에 한함)

Ⅵ		평가 방식

가. 우선협상 대상자 선정  [‘용역기관 선정계획’ 참조 ]

□ 용역기관별 사업 제안 발표(서면 검토) 후 평가위원회 평가 실시

□ 수행능력평가 (90%), 가격평가 (10%)

□ 수도권자원순환센터 및 한국전자제품자원순환공제조합의 4인 이상의 자체 평가위원회 구성 및 제안서 평가( 필요시 외부 전문가 평가위원 선임 가능)

- 최종 평가점수는 평가위원의 점수 합산 평균으로 산출

- 단, 평가위원이 5인 이상일 때, 최고 & 최저점을 제외한 평균점수로 산출

나. 세부평가계획 [‘용역기관 선정계획’ 참조 ]

□ 수행능력평가 (90점), 가격평가 (10점)

평가 항목		세부 확인 사항	배점
총 점			100
수행능력 평가	1. 과업 수행 계획서		70
	∘ 과업 내용의 이해도	제안요청의 이해정도	5
		제안요청사항의 반영여부	5
	∘ 과업 수행 체계 적절성	과업 수행 체계의 합리성	5
		과업 범위 설정의 타당성	5
	∘ 연구방법의 전문성	현장조사 의지 및 기초자료 조사 방안 적합성	10
		진공단열재 배출량 예측 방법론 적합성	10
		진공단열재 물성(물질, 위치, 규격, 수량) 분석 전문성	10
		진공단열재 식별 및 외판 절단 관련 전문성	10
		순환이용성 평가제도 및 정보제공 방안 지식 전문성	10
	2. 참여기업 및 인력의 전문성 [절대평가]		20
	∘ 참여 기업 전문성	최근 5년간 관련 분야 용역 실적 (서식 제7호 참조)	10
	∘ 참여 인력 전문성	참여인력의 평균 연구 경력 (서식 제8호 참조)	10
가격평가	3. 총 견적 및 세부 소요예산	가격제안서	10

- 이  상 -