[공고2017-009호] 폐가전용 철 파렛트 제작·배송 사업자 선정(재입찰) 공고

□ 입찰에 부치는 사항

➊ 공고명 : ‘폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송’사업자 선정

❷ 규  격 : '첨부' 참조

❸ 제작 및 배송 품목 : 철재 파렛트

❹ 제작 수량 : 약 400대 내외(1차)

□ 입찰 단가에 따라 예산 범위내에서 수량 변동이 있을 수 있음(단, 납품 완료 후 3개월 이내 동일 규격으로 추가 발주할 경우 동일 단가로 납품 가능해야 함)

❺ 계약 기간 : 계약일 ~ 2017.6.30.

□ 선정기준 및 방법

➊ 선정대상 : 철재 파렛트 제작 배송 가능 업체

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받은 업체

□ ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제76조에 의한 부정당업자로 입찰참가자격을 제한 받은자는 제외

❷ 사업자 선정 방법 : 공개 경쟁입찰

❸ 선정기준

□ 본 공제조합에서 요구하는 품질 수준 만족 가능한 제품 납품 업체

□ 총액 기준 최저가 제안 업체(철재 파렛트 제작 및 배송비 포함)

- 배송지 위치 정보는 별도 문의

❹ 선정방법

□ 본 공제조합에서 요구하는 제작 방법 및 품질 수준 이상의 제품을 납품 가능한 업체만 참여 가능하다.

□ 예정가격 이하의 가격을 제안한 경우에만 평가 유효하다.

□ 배송비를 포함한 최저 가격 제안 업체가 2개 이상일 경우 철파렛트 제작 단가가 낮은 업체를 낙찰자로 선정 하며, 이 또한 동점일 경우, 추첨에 의하여 결정한다.

□ 제안서 마감일까지 제안 업체가 1개 이하일 경우 3일 이내 사업자 선정 공고를 재실시 한다.

□ 예정가격 이하의 가격을 제안한 업체가 없을 경우 3일 이내 사업자 선정 공고를 재실시 한다.

□ 사업자 선정 공고를 재실시 하였음에도 예정가격 이하의 업체가 없을 경우  최저 가격 제안 업체를 우선 협상 대상자로 선정하여 가격 협의를 실시한다.

□ 제안 가격은 철파렛트 제작비와 배송비를 합산한 금액을 평가 대상으로 한다.

단, 그 세부 내역을 확인 할 수 있도록 세부 항목을 제출하도록 한다.

□ 입찰참가 신청 및 가격제안서 제출

➊ 제출기한 : 2017. 5. 11(목), 18:00

❷ 제출장소 : 한국전자제품자원순환공제조합

❸ 제출방법 : 대표자인감이 날인된 문서로 우편 또는 방문접수(FAX, e-mail 접수 불가)

□ 주  소 : 경기도 수원시 영통구 대학4로 17 에이스광교타워 803호(16226)

❹ 사업자 선정 및 결과 발표 : 2017. 5. 12(금), 16:00

❺ 입찰보증금의 납부

□ 입찰보증금은 입찰금액의 100분의 5 이상에 해당되는 현금, 은행보증수표,  이행보증보험 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권으로 입찰 일시 이전  까지 납부하여야 하며, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 이후에 반환하며 현금 및 은행 보증수표인 경우에 한하여 계약보증금으로 대체할 수 있다.  다만 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우에는 입찰 보증금은 공제조합에 귀속한다.

❻ 문    의 : 공제사업팀(031-8014-5431)

□ 제출서류

➊ 입찰 참가 신청서(별지 1호)

❷ 사업자등록증 사본 1부

❸ 인감증명서 1부

❹ 대리인일 경우 위임장, 신분증지참(별지 2호)

❺ 보안각서(별지3호)

❻ 가격제안서 1부(별지 4, 4-1호) 인감날인 밀봉

□ 원료가, 가공비, 운송비 등 상세 내역 포함

❼ 사용인감계(별지 5호)

❽ 입찰보증금 또는 관련 증빙자료(이행보증보험증권 등)

❾ 개인정보동의서(별지 6호)

❿ 업체소개서 1부(서식 1호)

□ 납품 제품별 사양

□ 첨부 ‘폐가전용 철 파렛트 제작 사양서’ 참조

□ 유의사항

□ 제출된 제안서의 내용은 공제조합이 요청하지 않는 한 수정할 수 없다.

□ 공제조합은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를   요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖지만, 입증자료를 제출하지 못할 경우는 불가능한 것으로 간주한다.

□ 낙찰자가 계약 내용을 이행하지 못할 경우 손해 배상 책임을 갖는다.

□ 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 경우에는 입찰보증금은 공제조합에 귀속한다.

□ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 한다.

□ 기타 명시되지 아니한 사항은 공제조합과 협의하여 추진한다.

□ 추진 일정

추 진 내 용	일 정	비 고
파렛트 제작, 배송 사업자 모집 공고	‘17. 5. 4 ~ 5. 11
제안서 접수 마감	‘17. 5. 11
가격 제안서 심사 및 낙찰자 선정	‘17. 5. 12
세부 제작 계획 협의	‘17. 5. 12~ 5. 15
계약 체결	‘17. 5. 15
시제품 테스트	‘17. 5. 29 ~ 6. 2	경기 용인
납품, 배송	‘17. 6. 5 ~ 6. 30

※ 상기 일정은 사정상 변경 될 수 있습니다.

#첨부 : 철 파렛트(소형) 제작사양서  1부

#별지1호 :입찰 참가 신청서

별지2호 : 위임장

별지3호 : 보안각서

별지4호 : 가격제안서

별지4-1호 : 세부 산출 내역서

별지5호 : 사용인감계

별지6호 : 개인정보동의서

서식1호 : 업체소개서.  끝.

[별지 1호]

입찰참가 신청서

공 고 번 호 : 2017 -

계 약 건 명 : 폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송

입찰 연월일 :

상기 계약건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 규정에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

20   .      .      .

주        소 :

상        호 :

사업자등록번호 :

대   표   자 :               (인)

전 화  번 호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 2호]

위      임      장

공고번호		2017 - 000
계약건명		폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송
입찰일		년 월 일
대표자	성 명		사업자등록번호
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2017년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중
※ 지참서류 : 대리참석자 신분증 ※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[별지 3호]

보  안  각  서

○ 공고번호 : 2017 -

○ 계약건명 : 폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송

○ 계약금액 : 금          원정(￦00-)

본인은 상기 과업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.

1. 본인은 과업수행에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 수행할 것을 서약한다.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법 규정에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것을 서약한다.

20  .  .   .

주        소 :

상        호 :

사업자등록번호 :

성        명 :               (인)

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[별지 4호]

가 격 제 안 서
사 업 명	폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송
발주기관	한국전자제품자원순환공제조합
제안업체	업 체 명
	사업자등록번호
	대 표 자
	주 소
제안금액 [VAT 포함]	철 파렛트	일금 원(￦ )
상기금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 세부 산출내역서 각 1부 2017년 월 일 대 표 자 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[별지 4-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)
구 분	세부내용	수 량	단 가	금 액	비 고
	≀
	≀
	① 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	②소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➂ 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➃ 소계(만원단위 절삭)
소계➄	➀+➁+➂+➃
공과잡비➅	➄* %
산재보험료➆	인건비의 ~%
고용보험료➇	인건비의 ~%
기업이윤➈	➄* ~%
소계➉	➄+➅+➆+➇+➈
부가세	➉ * 10%
총계	➉ +

[별지 5호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 : “폐가전용 철 파렛트 제작 및 배송”

위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[별지 6호]

개인정보 수집‧이용 동의서

한국전자제품자원순환공제조합은 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 「개인정보보호법」제15조에 따라 개인정보의 수집·이용하고 있습니다. 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있으며, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정하여 동의서를 작성하여 제출하시기 바랍니다.

구 분	세 부 내 용
개인정보 수집·이용목적	입찰절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인 등
개인정보 수집항목	업체명, 사업자등록번호, 대표자 성명, 주소 등 입찰에 필요한 제반 정보
개인정보 보유·이용기간	입찰종료 후 1년 (관련규정 : 공공기록물관리에 관한 법률)
제공 거부에 따른 안내	입찰 및 업체선정에 제한이 따름

※ 귀하는 위 사항에 대한 개인정보 제공을 거부할 권리가 있으며, 거부에 따른 불이익이 발생할 수 있음을 알려드립니다.

- 위 사항과 관련하여 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까?

□ 동의함   □ 동의하지 않음

「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

20    .      .       .

한국화학물질관리협회장 귀하

성명 :              (서명)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[서식 1호]

업  체  현  황

업 체 명			대 표 자
설 립 일			사업자등록번호
사 업 분 야			사업장소재지
종 업 원 수			전 화 번 호
해당부문사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
【주요 사업 실적(최근 1년간)】
인 력 현 황
구 분		인 원 (명)		비 고
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야
0 0 분 야

[첨부] 폐가전용 철 파렛트 제작사양서

❍ 품질 규격

항 목	규 격
외곽 SIZE	가로: 1,700±3.0mm, 세로: 2,160±3.0mm, 높이: 1,050±3.0mm
특 징	양면 4방차입, 철재
주요자재 규격	도면 참조
용 도	지게차 / 수송 / 운반 / 적재용
외 관	색상은 공제조합 지정 색상이며 운영상에 문제가 발생될 수 있는 사항이 없어야 함 공제조합에서 지정해주는 제품별 일련번호 등을 도색하여야 하며 장기간 사용에도 지워지지 않아야 함

❍ 제품의 제작

제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 적용규격 및 기준

- 사용재료 및 관련규격은 설계되어진 제작도면에 따른다. 기타 특별히 명시되지 않은 사항은 공인된 기준 또는 이와 동등한 기준에 일치하여 제작한다.

나. 소재의 절단

- 절단면에 거친 면이 없고 변형이 없도록 절단 금형을 이용하거나 컷팅 머신을 이용하여 절단하고 각 소재는 KS 허용공차이내 이도록 작업한다.

- 철판의 절단은 유압식 샤링머신 또는 프레스 가공으로 작업하여야 하며, 산소절단이나 기타 열변형이 우려되는 방법으로 절단해서는 안된다.

다. 부품의 가공

- 각 부품은 금형을 이용한 프레스로 가공 또는 유압식 절곡 및 선반 등으로 기계가공하여 가공시 균열이나 흠집이 없어야 하며, 날카로운 면은 연마   사상하여야 한다.

라. 용접

- KS D7025에 규정된 YCW12와이어를 사용하며, 1차부분 용접후 2차 ASS'Y 용접한다.

- 각각의 구성품들은 용접작업시 변형을 최소화하여 규격치의 허용 공차 범위내에서 작업을 실시한다.

- ASS'Y 작업시 뒤틀림 및 용접변형이 없도록 전용 치공구 작업대를 사용하여 균일한 품질이 되도록 한다.

- 용접작업은 양질의 MAC 용접기를 사용하여 탄산가스(CO2) ARC 용접을  하여야 한다.

- 용접부위에 언더컷 (UNDER CUT) 오우버 랩(OVER RAP) 은접(FISH EYE)등의 결함이 없어야 하며 슬래그(SLAG) 스패터(SPATTER)등은 용접후 완전히 제거하여야 한다.

마. 사상 및 교정

- 용접후 필요이상의 비드(BEAD) 돌출부는 그라인더를 사용하여 매근하게  사상작업을 하여 조립후 기능 및 외관이 양호해야 하며, 용접후 발생된 휨이나 비틀림은 발생부위를 교정하여 조립후 작동 및 기능에 이상이 없도록 하여야 한다.

바. 도장

- 완성용접 구성된 폐가전 파렛테이너의 부분품들에 대해 다음 사항을 준수하여 도장 작업을 한다.

(용접 열에 의한 도막의 손상 및 제품의 손상방지를 위하여 부분 용접후   도장하고 완성하는 것을 금한다)

- SlAG, 녹, 오물, 스택터가 완전히 제거 되도록 충분한 분사력을 가진 SHOT BLAST를 사용하여 크리닝 한다.

- BLAST CLEANING 후에는 에어 샤워를 충분히 하여 분진이 완전 제거   되도록 하여야 하며 습기 및 산등의 화학약품과 접촉을 금지하여 녹이 발생되지 않도록 관리해야 하며 24시간 이내에 도장 작업을 실시해야 한다.

- 도장은 정전 분체 스프레이 도장방식으로 하여 가능한 도막이 균일하도록 해야하며 건조후 도막 두께가 60마이크론 이상 이어야 한다.

- 도장은 하도 1회, 상도 2회를 원칙으로 한다.

- 건조는 전기식이나 간접 가열식로에서 제품의 온도가 균일하게 유지되도록 하여야 하며, 건조 온도는 180℃(피도물온도)에서 10분 또는 200℃에서   6분 이상을 유지하여 건조후 도막 성능이 최상을 유지 하도록 하여야 한다.

사. 품질관리

- 제품검사 완제품 제작 완료후 품질관리 담당자는 검사 성적서에 의거 제품검사를 하여야 한다.

- 발주자 검사 : 발주자는 사용재료, 공정, 완제품 제작완료후의 검사를 1회에 걸쳐 실시한다.

아. 기타

- 분체도료 및 도막 상태 등은 다음의 조건을 만족시켜야 한다.

- 도장사양

- 전압 70KW, 피도물과 GUN 과의 거리 : 15~25CM

- 건조막 두께 : 하한 60마이크론 상한 100마이크론

❍ 제작 도면

❍ 파렛트 하단 도색(예시)

(납품업체명)		KERC-17001		한국전자제품자원순환공제조합 031-8014-5400

❍ 기타사항

- 시제품(4개) 제작 후 상·하차, 보관, 다단적재 등의 현장테스트를 실시함

- 현장테스트 완료 후 규격 및 구조 등에 대한 의견 수렴을 반영하여 제작·보급하는 조건임(시제품은 최종 수량에 포함)

- 자재 납품 시 생산 LOT별 외관검사를 시행하여 합격된 제품만을 납품토록 함

- 기타 제작과 관련한 사항은 발주처의 지시사항에 따르도록 함

- 납품은 공제조합이 지정하는 곳에 인계조건임