연구용역 사업 추진계획(재공고) - 폐냉장고 내 가스켓 회수 및 재활용 효율화 연구 -

2017. 6

Ⅰ		추진배경 및 목적

가. 폐냉장고 처리량이 증가

❍ 폐냉장고 재활용량은 ‘14년도 1,025천대 → ‘16년도 1,481천대 처리(목표관리시스템)

❍ ‘16년도 가스켓 발생량은 약 1,481톤으로 예상(가스켓 내장량 : 1kg/냉장고 1대)

❍ 수도권자원순환센터(MERC(조합직영)) ‘16년도 가스켓 발생량은 약 152톤

❍ 재활용시 전처리 단계에서 연질고무 제거 필수적이므로 이에 대한 효율화 방안 필요

나. 現 폐냉장고 내 가스켓 회수는 全 수작업으로 진행되며, 필요시 간단한 공구 사용

❍ 냉장고 처리효율을 위해 컨베이어 벨트 위에서 가스켓 회수(소요시간 : 5초~10초)

❍ 냉장고 수작업 방법(입식 및 와식)에 따른 회수 위치 및 방법이 상이함

폐냉장고 내 가스켓 회수 현장	회수된 가스켓	가스켓 회수 도구 (자체 제작)

다. 냉장고 가스켓 회수 방법(입식, 와식 및 문(단독 회수)) 및 현장 환경에 따른 애로사항 상이

❍ 가스켓 회수 난이도는 입식 < 문(단독 회수) < 와식 순으로 높음(어려움)

입식 방식	와식 방식 (도어 상향고정 또는 제거 후 가스켓 회수)	문 (단독 회수)

❍ 일부 절단/훼손된 가스켓 회수시 냉장고 내 고착되어 회수가 어려움

❍ 계절에 따라 가스켓 회수 효율이 달라짐(겨울↓-수분 결빙으로 인한 가스켓 훼손발생)

라. 가스켓 재질(PVC)과 내부 고무자석의 특성으로 인한 유가물 재활용 어려움

❍ PVC 및 고무자석 응용분야 한정

❍ PVC 및 고무자석 국내 재활용율 저하(수출 등)

마. 가스켓 회수 및 재활용 방안 연구 필요

❍ 가스켓 회수 현장에 적용 가능한 공정 및 설비 방안 필요

❍ 효율적인 PVC 및 고무자석 분리 기술 필요

❍ 회수된 PVC 및 고무자석 재활용 기술 및 방안 필요

❍ 생산 및 설계 시 재활용 효율 고려 필요

Ⅱ		과업 개요

가. 과 업 명 : 폐냉장고 내 가스켓 회수 및 재활용 효울화 연구

나. 용역범위 : ‘Ⅲ 과업 세부 내용’ 참조

다. 용역기간 : 계약일로부터 4개월

라. 소요예산 : 일금 삼천만원정 (￦30,000,000, 부가세 별도)

마. 수행기관 선정 : 공개경쟁입찰

※ 단일기관 응모 시 재공고 가능 단, 2회 유찰시 수의계약 진행

※ 단독입찰 또는 컨소시엄 입찰 가능

- 컨소시엄(공동수급) 입찰시, 공동수급표준협정서 및 합의각서 작성 필요(서식 참조)

Ⅲ		과업 세부 내용

가. 연구 목표

❍ 現 폐냉장고 내 가스켓 회수 현장 확인을 통한 현장 적용 가능한(작업자 안정성, 피로도 개선 및 회수효율 고려) 회수 설비 또는 도구(시제품) 개발·제작 및 테스트 완료

❍ 회수된 폐냉장고 내 가스켓 재활용 업체(현장) 정보 수집 및 조사

❍ 회수된 폐냉장고 내 가스켓 재활용(재자원화) 기술 및 방안 제안

나. 연구 내용

❍ 냉장고 내 사용되는 가스켓 기초 자료 조사

- 가스켓 제조 방법, 특성 및 재질 등

- 냉장고 내 가스켓 조립 위치 및 방법 등

❍ 現 폐냉장고 내 가스켓 회수 현장 현황 파악 및 문제점 분석

- 작업 방법 별(입식, 와식 및 문(단독 회수)) 애로사항 조사

- 현장 환경(계절, 시간 및 폐냉장고 상태 등)별 애로사항 조사

- 現 사용 중인 도구 검토(문제점 파악 등)

❍ 現 폐냉장고 내 가스켓 회수 효율화 설비 또는 도구 개발 및 테스트

- 적정 회수 방안(설비(제작시 ‘다. 설비 일반 조건’ 충족 필요), 도구 등) 개발·제작

· 냉장고 내 가스켓 회수 효율화에 필요한 설비 및 도구 개발·제작

· 냉장고 내 절단/훼손(불량 및 겨울철 등) 된 가스켓 회수시 필요한 설비 및 도구 개발·제작

· 최소 3가지이상 작업 방식(입식, 와식 및 문(단독 회수))이 고려된 개발·제작 및 현장 테스트

· 설비 또는 도구(공구 등) 제안 시 제작 가능한 도면 또는 기타 자료

※ 설비 또는 도구 시제품 제작(테스트품 제외) 전 반드시 발주기관 협의 완료 후 진행

· 시제품 제작 및 테스트 결과 도출

- 현장 의견을 최대한 반영한 현장 적용 가능한(작업자 안정성, 피로도 개선 및 회수효율 고려) 회수 방안 제안

❍ 회수된 폐냉장고 내 가스켓 재활용(재자원화) 기술 및 방안 제안

- 회수된 폐냉장고 내 가스켓 처리 현황 조사

· 가스켓 재활용 업체(현장) 정보 수집 및 조사(공정 등)

· 가스켓 폐기(수출, 매립 및 소각 등) 관련 정보 수집 및 조사

- 회수된 폐냉장고 내 가스켓 재활용 방안(공정) 제안(물리, 화학적 선별 포함)

· 적정 파쇄·선별·회수 방안 제안

- 분리 회수된 재질별 재활용 방안 조사 및 제안

· PVC, 고무자석 및 기타재질 재활용 현황 조사 또는 방안 제안 등

❍ 결론 및 제언(생산과정 中 재활용 효율 증가 관련 설계방안 등)

다. 설비 일반 조건

제작 시 설비별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.(수작업 공구 제작시 발주기관과 협의를 진행한다.)

❍ 설계 및 제작기준은 다음 각 호를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격(KS)

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

❍ 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

❍ 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

❍ 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 공급자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배관공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료(설비 또는 수작업 공구)

설비 또는 도구 시제품 제작(테스트품 제외) 전 반드시 발주기관 협의 완료 후 진행

❍ 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 공급자가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 무부하 테스트(1주일), 부하 테스트 (1~2일)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

❍ 교육

공급자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한다.

라. 안전관리

제작업체는 시공(설치)에 따라 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 수립하여 시행하여야한다.

시공업체는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전을 주의하고, 사고 발생 시 신속히 공사감독관에게 보고하여야 한다.

공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 공사감독관과 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

마. 보증사항(수작업 공구 제작시 발주기관과 협의를 진행한다.)

제작·계약기관는 본 제작·설계기준에 따라 기계설비의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 제작·계약기관이 전적인 책임을 진다.

본 제작·설계기준의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 발주기관은 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

본 시제품과 제작설계 도면기준에 의하여 제작, 설치되는 물품(기계 설비 등)은 1년간 책임 보증하여야 한다.

기타 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 준하여 보증하여야 한다.

Ⅳ		과업 수행 일반사항

가. 과업착수 및 과업수행계획서 제출

❍ 계약체결 후 10일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 함.

- 용역 수행방향, 세부수행계획 내용 및 수행방법

- 용역 세부수행 계획 일정표 및 분야별 참여인력 편성표

- 용역계약자는 용역수행 중 참여인력의 변경 및 천재지변 등 불가피한 상황이 발생하여 정상적인 용역수행이 불가능한 경우, 발주기관의 승인을 받아야 함.

나. 실적보고 및 보고서의 작성·제출 등

❍ 용역의 적정수행을 위하여 용역내용의 추진 및 진행사항을 단계별로 발주기관에게 보고하여야 함.

형 태		보 고 내 용	비 고
착수보고		∙ 용역 수행방향 및 결과 산출방안보고	계약일로부터 15일 이내
중간보고		∙ 용역 중간 산출물 결과보고	계약일로부터 2개월 이내
최종보고		∙ 현장 시연회(테스트) ∙ 용역 최종 산출물 결과보고	계약종료일 이전
비정기 보고	회의결과보고	∙ 긴급변경을 요하는 작업이 발생하거나 발주자가 지정하는 내용보고	수 시
	수시보고

❍ 본 용역의 성과는 최종보고회 심의를 받은 내용을 최종 보완하고, 계약만료 7일 전까지 초안을 작성하여 발주기관의 승인을 받아 인쇄함.

❍ 용역계약자는 발주기관에서 용역수행 및 점검에 필요하다고 인정하여 요청할 경우, 관계 전문가가 참석하는 관련회의 등을 개최하여야 함.

❍ 과업기간 중 계획변경사항이 있을 때에는 추진일정에 맞게 계획을 변경하되 중요한 사항에 대하여는 발주기관의 승인을 받아야 함.

다. 용역의 수행

❍ 용역수행자가 용역수행내역 및 세부일정은 발주기관의 필요에 따라 협의하여 조정할 수 있음.

❍ 수행계획의 변경사항이 있을 때에는 실정에 맞게 변경하되 참여인력 등 중요사항의 변경은 발주기관의 승인을 받아야 함.

❍ 제안요청서에 명기되지 않은 사항이라도 전문가 등의 의견수렴 사항, 검토회의 논의사항 등 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항은 용역의 내용에 추가하여 수행하여야 함.

라. 하자책임

❍ 용역계약자는 용역 최종결과물로 제출한 용역보고서, 기타 서류 및 기계적 하자로 인하여 발주기관에 손실을 초래하였을 경우 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 함.

마. 보안사항

❍ 용역계약자는 계약체결 후 14일 이내에 계약기관의 대표 및 용역참여자의 보안각서를 발주기관에 제출하여야 함.

❍ 보안각서는 용역수행계획서에 포함하여 제출하여야 함.

❍ 용역수행과정에 수집․정리된 자료, 최종보고서는 발주기관의 사전 승인없이 타인에게 제공되지 아니하여야 함.

❍ 제출된 각종 자료 및 보고서의 소유권은 발주기관에게 귀속되며, 이를 이용하고자 할 경우 사전에 발주기관의 장에게 승인을 받아야 함.

❍ 보안사항 외부누설 금지 등 제반 보안규정을 준수하여야 함.

바. 성과품 제출

❍ 용역수행자는 용역완료(납품) 후에도 본 용역결과와 관련된 자료요구가 있을 경우 관련 자료를 성실히 제출하여야 함.

구 분	수 량	비 고
최종보고서	25부	보고서, 발표자료, 기타 통계 및 근거자료 수록 저장매체(USB 등) 1매 포함
시제품	발주기관 협의	-

사. 제안서 목차 및 작성요령

❍ 용역제안서는 아래의 목차 및 방법으로 작성함.

작성항목(목차)	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요
1. 제안 목적 및 배경 2. 제안 범위 3. 추진 전략 4. 제안의 특징 및 장점	∙ 제안서는 해당 과업의 제안 요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅱ. 제안 업체 일반
1. 일반 현황	∙ 제안기관의 일반 현황 및 주요 연혁
2. 조직 및 인원	∙ 제안기관의 조직 및 인원 현황을 제시
3. 주요 사업 실적	∙ 제안 사업과 관련이 있는 주요 사업 실적을 제시
Ⅲ. 사업 수행 부문	∙ 과업 수행 내용 제시(과업 내용 참조)
Ⅳ. 사업 관리 방안
1. 추진 계획	∙ 사업 추진 일정, 산출물의 종류, 제출시기, 예산구성, 보고방안 등을 제시
2. 수행 조직 및 업무 분장	∙ 원활한 사업의 수행을 위한 수행 조직을 구성하고 각각의 업무 분장을 제시
3. 투입 인력 및 이력 사항	∙ 투입 인력에 대한 이력 사항을 기재하고, 특히 각 부문별 책임자에 대한 이력 사항은 경력과 실적 위주로 구체적으로 기술[서식 4]
4. 지원 및 사후 관리	∙ 연구 완료 후 관련 내용 향후 지원 및 추가 협의 협조 등
Ⅴ. 기타	∙ 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

Ⅴ		용역기관 선정 계획

가. 입찰방식

□ 본 공제조합 내규에 따른 공개경쟁입찰 방식

□ 본 공고일로부터 일정기간 동안 제안서를 통한 공개 공모 후, 제안서 평가

□ 선정방법 : 제안서 및 업체평가 방식

나. 평가방법

□ 제안서(70%) 및 업체평가(30%)

□ 종합평가 점수 = 제안서 평가 점수 + 입찰 업체평가 점수

공제조합 內 4인 이상의 자체 평가위원회 구성 및 제안서 평가

※ 단, 필요시 객관성을 겸비한 외부 자문위원 선임가능

제안서 평가 점수 : 이해도, 세부 내용, 계획의 적절성 및 지원 및 사후 관리 등

입찰 업체평가 점수 : 참여인력 전문성[절대평가], 수행실적[절대평가],

□ 동점 시 처리방침

종합평가점수가 동점이면 제안서 평가 점수가 높은 업체를 선정

제안서 점수도 같은 경우 배점이 높은 평가부문에서 점수가 높은 업체 선정

□ 제안서 평가 방법

본 공제조합 내부 및 외부 평가위원회 평가

제안서 평가 점수는 평가위원이 평가한 각 업체별 점수의 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 산술평균한 값으로 산출

제안서 평가 점수는 제안 업체가 제시한 객관적으로 사실 자료를 근거로 평가하며, 각 업체별 제안서 설명회를 개최 후 평가 실시

제안서 평가 점수가 85%이상인 자 또는 업체를 협상 적격자로 본다.

(본 공제조합 내부 사정에 의해 일부 변동 가능)

<평가항목 및 배점기준>

평가 항목	세부 확인 사항	배점
총 점		100
1. 사업 수행 계획서		70
○ 사업 내용의 이해도	- 제안요청의 이해정도 - 제안요청사항의 반영여부	20
○ 과업 수행 체계 적절성	- 과업 수행 체계의 합리성 - 과업 추진 단계 설정의 적절성 - 과업 범위 설정의 타당성	30
○ 사업 추진 방법 및 세부 추진 계획의 적정성	- 과업수행의 총괄 계획과 세부계획 연관성 - 단계별 추진계획의 현실성 - 분야별 업무내용의 적정성	20
2. 지원 및 사후 관리		10
○ 연구 결과 활용성을 위한 사후 지원 계획	- 사후 지원 계획의 적절성	10
3. 인력·조직·관리 기술[절대평가]		15
○ 참여 인력 전문성	- 분야별 인력 구성원 수 - 인력 구성원의 전문성	5
○ 참여 인력 연구 실적 (서식 제4호 참조)	- 인력 구성원의 연구 실적	5
○ 책임연구자 사업 수행 능력	- 책임연구자로서의 사업 수행성 - 해당 분야 연구 참여 실적	5
4. 수행 실적[절대평가]		5
○ 최근 5년간 관련 용역 수행 실적 (서식 제3호 참조)	- 관련 분야 연구 실적	5

【절대평가 기준】

□ 인력·조직·관리 기술(15점)

· 참여 인력 전문성(5점)  = 참여연구원 점수의 합/참여연구원 수

구분	5년 이상	4년 이상 5년 미만	3년 이상 4년 미만	3년 미만
배점	5	4	3	2

※ 참여연구원(기술자)의 자격 및 경력은 개인별 증빙서류(최종학교 학위증명서, 자격증, 경력증명서 등)를 제출한 경우에만 인정함.

※ 공동수급의 경우 구성원별로 각각의 실적에 용역참여 지분율을 곱한 후 합산함.

※ 해당분야 경력은 월단위로 산정하되, 매월 첫째 날 또는 마지막 날에 속하는 달은 1달로 보며, 공고일을 기준으로 산정함.

※ 컨소시엄 참여의 경우 각 참여기관 전 참여연구원 경력을 합산함.

· 참여 인력 연구실적(5점) : 참여 인력의 유사용역 수행실적 합으로 평가

구분	10건 이상	7건 이상 10건 미만	4건 이상 7건 미만	4건 미만
배점	5	4	3	2

※ 최근 3년간(공고일 기준) 참여 실적이 있는 유사용역 준공건수로 규모 및 금액과 상관없이 1건으로 인정함.

※ 참여연구원(기술자)이 당해 기관에서 수행한 실적이 아니고 전 직장에서 수행한 용역실적의 경우에도 정부, 지방자치단체, 공공기관 및 관련협회 의 확인 등 용역실적 증명서류를 첨부하여 확인된 것만 인정함.

※ 컨소시엄 참여의 경우 각 참여기관 전 참여연구원 실적을 합산함.

· 책임연구자 사업 수행 실적(5점)

구분	박사 또는 기술사, 연구기관 책임연구원(기술자) 경력
	10년 이상	8년 이상 10년 미만	6년 이상 8년 미만	4년 이상 6년 미만	4년 미만
배점	5	4	3	2	1

※ 총괄책임자의 등급 및 경력은 개인별 증빙서류(최종학교 학위 증명서, 자격증, 경력증명서 등)를 제출한 경우에만 인정함.

※ 해당분야 경력은 월단위로 산정하되, 매월 첫째 날 또는 마지막 날에 속하는 달은 1달로 보며, 용역공고일 기준으로 산정함.

□ 수행 실적

· 유사용역 수행실적(5점)

구분	5건 이상	4건	3건	2건	1건 이하
배점	5	4	3	2	1

※ 최근 5년간(공고일 기준) 참여 실적이 있는 유사용역 준공건수로 규모 및 금액과 상관없이 1건으로 인정함.

※ 총괄책임자가 당해 기관에서 수행한 실적이 아니고 전 직장에서 수행한 용역실적의 경우에도 정부, 지방자치단체, 공공기관 및 관련협회의 확인 등 용역실적 증명서류를 첨부하여 확인된 것만 인정함.

☞ 유사용역의 범위

가스켓 제조 및 설계 관련 연구·용역 실적

재활용 관련 연구·용역 실적

사업장 내 설비 및 공구 개발·제작 실적

다. 추진 일정

과업내용	추진일정(4개월)
	1개월차	2개월차	3개월차	4개월차
착수보고회
중간 보고회
최종 보고회
성과품 납품 (최종보고서 등)

라. 선정 평가 일정

□ 입찰공고 : ‘17. 6. 15(목) ~ 6. 21(수)

□ 제안서 제출 마감 : ‘17. 6. 21(수)(당일 18시 도착분에 한함)

(경기도 수원시 영통구 대학4로 17 에이스광교타워 803호)

□ 제안서 설명회, 평가 및 낙찰자 선정 : ‘17. 6. 23(금)

□ 사전 협의 및 계약체결 : ‘17. 6. 26(월) ~ 28(수)

※ 상기 일정은 사정상 변경 될 수 있음

마. 연구수행사업자 선정 발표·평가 실시

□ 일시 : ‘17년 6월 23일(금)

□ 장소 : 한국전자제품자원순환공제조합 대회의실(에이스광교타워 8층)

□ 평가요소 : 제안서 평가 점수, 입찰 업체평가 점수

□ 발표시간 : 30분(발표자료 10부 준비)

□ 발표 20분, 질의·응답 10분

□ 평가위원은 평가 당일 평가 결과를 서면으로 제출함.

바. 제출 서류 양식

❍ 제안서 10부

※ 모든 제출서류는 한글(hwp)로 작성하고, 평가용 발표 자료는 ppt로 작성함.

※ 제안서는 쪽수에 제한 없이 표지, 목차를 제외하고 서식 하단 중앙부에 쪽수를 기재하여 작성함.

❍ 사업자등록증 사본 1부(원본대조필)

❍ 인감증명서 1부

❍ 입찰참가신청서 1부(인감증명서상 인감날인)          [서식 1 참조]

❍ 입찰보증금 또는 관련 증빙자료 1부(계약이행보험증권 등)

❍ 제안기관 일반현황 및 연혁 1부                  [서식 2 참조]

❍ 본 사업관련 주요용역 수행실적 1부              [서식 3 참조]

❍ 참여인력 이력사항 1부                           [서식 4 참조]

❍ 공동수급 표준협정서 1부(해당자에 한함)            [서식 5 참조]

❍ 합의각서 1부 (해당자에 한함)                      [서식 6 참조]

❍ 제안서 표지                                      [서식 7 참조]

(서식 제1호)

입찰참가 신청서

(계약사무처리 규정 제9조 관련)

공 고 번 호 :

계 약 건 명 :

입찰 년월일 :

상기 계약건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 예규에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

20   .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :            (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

(서식 제2호)

제안기관 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

(서식 제3호)

본 사업관련 주요 용역실적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

※ 연도순으로 기재하며, 제안기관의 최근 3년간 당해 과제 관련 연구용역 수행실적을 기재

※ 공동이행방식으로 준공한 실적은 해당업체의 비율에 해당하는 규모를 비고란에 기재

※ 관련용역 수행실적은 관련 증빙서류(발주처 발행 실적증명서)를 첨부하여야 하며, 완료(완공) 실적 증명서 미첨부건은 제외됨.

※ 컨소시엄 참여의 경우 전 참여기관 각각 작성 제출

(서식 제4호)

참여인력 이력사항

성명			소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업 참여임무				사업 참여기간			참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발주처	비고

(서식 제5호)

공동수급 표준협정서 (공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 ○○○와 ○○○가 한국전자제품자원순환공제조합 연구용역에 대한 계획․입찰등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명             침 :

2. 주사업소의 소재지 :

3. 대   표    자  명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :           )

2. ○○○회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 용역과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 구성원은 발주자 및 다른 구성원 전원의 동의를 받지 않고는 분담부분의 일부 또는 전부를 하도급할 수 없다.

제8조(구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.         1. ○○○ :           %

2. ○○○ :           %

② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조(권리‧의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조(중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산․부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허․도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추진 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

제12조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 용역에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조(운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

제14조(분쟁의 해결) 공동수급체의 대표자는 과업수행중 분쟁이 발생하지 않도록 최선을 다하여야 하며, 분쟁의 발생소지가 있을 경우 사전에 발주기관과 협의하여 해결하여야 한다. 단, 발주기관과 협의에 의하여 분쟁이 해결되지 않을 경우 분쟁의 모든 책임을 공동수급체의 대표자가 진다.

제15조(기타) 본 협정서에 기재하지 아니한 사항도 제안서에 포함된 사항은 본 협정서 상의 내용으로 간주한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년     월     일

○○○   (인)

○○○   (인)

(서식 제6호)

합 의 각 서

입찰공고번호	공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

(서식 제7호)

제안서 표지

폐냉장고 내 가스켓 회수 및 재활용 효율화 연구

2017. 06.

구분	총괄수행기관	참여기관1	참여기관2	참여기관3
기 관 명
대표자명
주 소
전화번호
대표자 e-mail