2017年 수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역
제안 요청서

2017. 11.

한국전자제품자원순환공제조합

1		개 요

□ 입찰에 부치는 사항

□ 사 업 명 : (주)수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역

□ 공사현장

- 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 342번길 67 사내식당

□ 공사규모

- 사내식당 면적 : 전용기준 총 103.68㎡

□ 공사기간 : 계약체결일 ~ ‘17. 12. 28

□ 입찰 및 계약 방법

□ 입찰종류 : 제한경쟁입찰(지역제한, 서울/인천/경기)

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약 체결

□ 진행절차

입찰 공고	→	입찰 등록 및 제안서 접수	→	제안서 평가	→	우선협상 대상자선정 및 협상	→	계약 체결 및 공사 착수

□ 입찰 참가 자격

□ 당해 입찰 목적물에 필요한 시설 또는 점포를 소유하거나 임차하고 있을 것

□ 주된 영업소가 서울시, 인천시 또는 경기도에 소재하고 있을 것

※소재기준일은 “입찰공고 전일”이며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격 유지

□ 법령의 규정에 의하여 당해 허가, 인가, 면허 등을 받았거나 자격을 갖추었을 것

□ 배정예산 : 一金 이천만원정(￦20,000,000원, VAT별도)

□ 과업내용 : ‘별첨’ 제안 요구 내용 참조

□ 입찰보증금 : 입찰금액의 100분의 5이상

※현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권

2		사업자 선정계획(안)

□ 선정기준 및 방법

➊ 선정대상

□ 당해 사업에 관한 사업자등록증 및 자격을 갖춘 업체

- 사업 기한 내 사업 완수 가능한 경우만 입찰 참가

❷ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역 제한)

❸ 사업자 평가 및 선정 방법

□ 가격평가(50%)

□ 기술평가(50%)

❹ 협상대상자 선정 및 계약

□ 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

□ 협상 순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰 가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인  이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 한다.

□ 제안업체가 단독인 경우 평가위원(장)의 과반수이상이 적합인 경우에 우선협상대상자로 선정한다.

□ 협상 순위에 따라 협상을 실시하되, 협상이 성립된 경우에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 아니한다.

□ 협상 내용과 범위는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등  제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 일부 내용에 대해   조정 가능하다.

□ 평가결과 제안업체가 일부 미흡할 경우 조건부 우선협상대상자로 선정할 수 있다.

❺ 평가방법

□ 공모업체 제안서 프레젠테이션 10분 발표 후 질의응답

□ 평가기준

- 제안서의 적정성, 구성 계획, 사업 수행 능력

□ 평가표

대항목	중항목	평 가 요 소	배점	비고
기술평가 (50)	사업수행능력 (20)	○ 사업수행 경험(실적) - 최근 3년간 유사용역 수행 실적	10
		○ 공사책임자 및 인력의 역량 - 공사책임자의 경력과 전문성 - 전문건설업자의 기술능력	10
	기술제안서 (30)	○ 인테리어계획의 구체성과 적절성 - 설계도서 및 예정공정표 - 깨끗하고 실용적인 디자인컨셉 - 친환경․에너지 절약 설계 ○ 제안금액 산출근거의 타당성	25 5
가격평가 (50)	가격제안서(50)	○ 제안 가격 평가	50
합 계			100

※ 점수계산은 각 평가위원의 평가점수 중 최고 및 최저점수를 제외한 나머지 평가점수를 산술   평균하여 이를 당해업체의 평가점수로 함. 단, 최고 점수나 최저 점수에 동일한 점수가 있는   경우에는 1개의 평가점수만 제외

□ 사업 수행실적 (10점 만점)

- 공고일 기준 최근 3년간 개별 용역수행 건수로써 완료된 실적에 한하여            인정함. (공동수급의 경우 참가비율을 적용)

평가 기준	수행 실적 점수	비 고
• 1억원 이하	실적 건수 × 0.5점	합계 최대점수 10점
• 1억원 초과	실적 건수 × 1.0점

□ 참여인력의 전문성(10점 만점)

- 경력 배점 기준

경력	15년 이상	12년 이상	8년 이상	4년 이상	4년미만
점수	10	8	6	4	2

- 경력 점수 계산 : (경력 해당 인원 × 점수)의 합계

- 최종 배점 : 10 × [경력점수/(10 × 경력 해당 인원수)]

- 소수점 이하 첫째 자리 미만 버림

□ 입찰가격점수 산정 방법(“기획재정부 계약예규” 산식 의거)

- 입찰가격이 추정가격의 80/100 이상인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {해당입찰가격} )]

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

- 입찰가격이 추정가격의 80/100 미만인 경우

[eqn: 배점`=`입찰가격평가배점한도 TIMES ( {최저입찰가격} over {추정가격의`80%상당`가격} )# ``````````````````````````+ LEFT [ 2 TIMES ( {추정가격의`80%상당가격-해당입찰가격} over {추정가격의`80%`상당가격-추정가격의`60%상당가격} ) RIGHT ]]

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정       가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

- 추정가격은 공고된 사업예산을 추정가격으로 적용

- 소수점 이하 첫째 자리 미만 버림

□ 제안서 작성방법 및 기준

➊ 작성 지침

□ 제안서규격 : A4 (20쪽 내외 페이지별 중앙 하단에 일련번호 부여, 단면 인쇄 기준)

□ 제안요약서 : 제안 발표 자료 이용(단면 10쪽 내외)

□ 제출부수 : 제안서 및 요약서 3부, 별도 이동식저장매체 1부

❷ 목차 및 주요내용

작성 항목	작성 내용	비고
Ⅰ. 제안 개요	0 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅱ. 제안업체 일반 현황 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 4. 주요사업실적	0 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시 0 제안사의 조직 및 인원 현황 제시 0 제안사의 주요 사업 내용을 분야별로 구분하여 제시 0 해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적 제시
Ⅲ. 기술부문 1. 공사 추진 방향 2. 공사 일정 계획 3. 인력 투입 계획 4. 시설/하자보수 등	0 동 공사의 전체적인 추진 방향 0 이용자의 편리성, 공간활용 최적화한 배치 계획 0 작업자 식사시간 감안한 공사 일정 계획 수립 0 공사책임자 등 공사 참여인력 현황 (참여자 자격증 및 이력사항 포함) 0 하자보수(기간 등) 등 동 공사추진시 제시가능한 사항 ※ 기타 사업 추진에 도움이 되는 사항을 제시 가능

❸ 일반사항

□ 과업수행 제안서의 작성체계는 응모기관별 상호비교가 가능하도록 순서를 준수하되, 세부구성 내용은 각 업체별 재량에 따라 작성 한다.

□ 과업수행 제안서의 차별성(제안내용의 적절성, 전문성, 독창성 등)을 강조하여 기술한다.

□ 제안내용은 제안자가 인식하고 있는 과업의 배경 및 범위를 토대로 구체적으로 발전시켜 기술한다.

□ 과업수행계획 부분에서는 과업수행을 위한 추진일정, 인력운용계획, 예산계획(산출내역서)을 수립한다. 과업의 추진절차는 과업기간인 사업기간을 기준으로   작성하여야 하며, 인력운용계획은 과업에 필요한 인력조직도와 인원계획만을  제시한다.

□ 예산계획(산출내역서)은 아래 사항을 포함하여야 한다.

- 인테리어 설계, 시공 및 폐기물처리비용

- 등기구 교체로 인한 전기 공사 비용

- 소방법령에 근거한 인테리어 관련 마감자재(방염 등)

- 색채자문 및 건축마감재 등 전체 칼라계획 선정 제안

❹ 유의사항

□ 제출된 제안서의 내용은 공제조합이 요청하지 않는 한 수정할 수 없다.

□ 공제조합은 제안내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖지만, 입증자료를 제출하지 못할 경우는 불가능한 것으로 간주한다.

□ 제안서를 허위 또는 단순 예상으로 작성하지 않아야 하며 내용 중 “가능하다, 동의한다, 고려한다.” 등의 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주한다.

□ 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 심사대상에서 제외된다.

□ 낙찰자가 계약내용을 이행하지 못할 경우 손해배상 책임을 갖는다.

□ 제안서의 내용 중 평가 항목에 해당되는 근거자료를 제시하지 않는 경우에는 해당사항이 없는 것으로 간주한다.

□ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안서 작성 및 제출과 관련되는 비용은 제안사의 부담으로 한다.

□ 견적 실수로 인한 추가비용은 요구할 수 없다.

□ 기타 명시되지 아니한 사항은 공제조합과 협의하여 추진한다.

3		입찰 진행 일정

□ 입찰참가 신청 및 제안서 제출

□ 제출기한 : 2017. 12. 4(月), 17:00까지

□ 제출장소 : 한국전자제품자원순환공제조합

□ 제출방법 : 대표자인감이 날인된 문서로 우편 및 방문접수

※ FAX, e-mail 접수 불가

□ 문    의 : 경영기획팀(031-8014-5404)

□ 현장 방문 일정

□ 일시 : 2017. 11.30(木), 14:00 ~

□ 장소 : 수도권자원순환센터 사내식당

□ 제안서 평가

□ 일시 : 2017. 12. 5(火), 14:00 ~ (※내부사정에 따라 변동 가능, 변동시 별도 통보)

□ 장소 : 수도권자원순환센터 교육관

□ 방법 : 제출된 제안서 및 PT 평가(간소화 발표)

□ 제출서류

① 입찰 참가 신청서(서식 1호)

② 사업자등록증 사본 1부

③ 실내건축공사업 면허증 등 관련 자격 증명 사본 1부

④ 인감증명서 1부

⑤ 대리인일 경우 위임장, 신분증지참(서식 2호)

⑥ 제안서 및 제안요약서 3부, 별도 이동식 저장매체 1부

※ 설계도면 및 예정 공정표 첨부

⑦ 가격제안서 1부(서식 3, 3-1호) 인감날인 밀봉

⑧ 사용인감계(서식 4호)[제출 서류에 사용 인감 사용한 경우에 한함]

⑨ 업체 일반현황 1부(서식 5호)

사업실적증명(용역수행증명서) 원본 1부(서식 6호)

※ 사업의 주요내용이 반드시 기재된 것에 한함

※ 발주처가 발행한 사업실적증명서 및 사업계약서 사본(세금계산서 포함)

⑪ 업무별 인력투입 계획(서식 7호)

⑫ 공사 책임자 이력 사항(서식 8호)

⑬ 입찰 보증금 또는 증권 등(입찰금액의 100분의 5 이상)

확약서(서식 9호)

#첨부 : 제안 요구 내용                                        1부.  끝.

						제안 요구 내용

□ 개요

가. 사 업 명 : 수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역

나. 공사기간 : 계약체결일 ~ ‘17. 12. 28(기한엄수)

다. 사업장소 및 사업내용

구분	주 요 내 용	비 고
위치	[공사 위치] - 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 342번길 67 수도권자원순환센터 사내식당
주요 시공 내용	[인테리어 공사] ․ 규모(전용기준) : 사내식당 면적 총 : 103.68㎡ ․ 목적 : 사내식당 리모델링을 통하여 깨끗하고 쾌적한 공간을 제공하여 직원들의 복지향상 및 임직원간 의 커뮤니케이션 장소로의 제공 ․ 시공내용 - 바닥 데코타일 시공 - 벽체 페인트 시공 - 천장 등기구 교체 공사 (LED 평판조명) - 블라인드시공 - 부식방지를 위한 sus발판 제작(식당 출입구 등) - 식당 분위기에 맞는 필름공사시공(출입문 등 ) - 출입문 손잡이 교체 - 식당 테이블 및 의자교체 (테이블 6인용 9개, 의자 52개)
사업 내용	사내식당 리모델링 공사

□ 사업 내용별 과제

가. 인테리어 공사

1) 냉난방 설비 및 기타설비 구조와의 간섭을 고려한 시공

2) 건축부분의 천장/바닥마감 확인

3) 인원현황과 필요시설을 조합하여 적정한 평면계획 제출

4) 특별히 디자인이 요구되는 공간에 대해서는 디자인 제안

5) 사업장 특성 상 바닥 오염이 많으므로 사후 청소 및 유리관리가 편한 바닥타일 공사 제안

6) 벽체 도장 페인트 공사 시 친환경 페인트 사용

7) 천장 등기구는 근로자의 눈의 피로가 덜하고 전체 사내 식당 디자인과 맞는 LED 조명 사용

8) 블라인드시공은 내구성이 좋고 오염이 덜되며, 전체 리모델링 컨셉과 맞는 블라인드 시공

9) 장기 간 사용으로 인하여 식당 출입구 발판 등 파손 및 부식 우려가 있는 곳 sus재질 및 보수 시공

10) 사내식당과 맞는 분위기의 필름 시공

11) 식당 출입문 손잡이 교체

12) 식당 테이블 및 의자는 내구성이 좋고, 전체 디자인과 맞는 것으로 추천

□ 인테리어공사 지침

가. 일반사항

1) 본 공사는 설계·시공 일괄입찰 방식으로 추진되므로 계약 목적을 달성할 수 있도록 입찰자가 각자의 책임으로 필요한 조사, 확인, 검토, 기타 조치를 취하여야 함.

2) 본 지침에 명시된 사항은 입찰자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 서면질의에 의하여 이를 확인하여야 함.

3) 입찰자는 적절한 설계 및 시공, 운전조건의 만족 등 본 시설을 위한 제반업무에 대한 모든 책임을 짐.

4) 납품 후라도 설계상 결함사항이 발견될 경우에는 즉시 보완하여야 함.

5) 모든 문서, 도면, 지침서 및 기타 서류는 별도 합의 또는 지시가 없는 한 한글 표기를 원칙으로 하고, 모든 적용단위는 SI(The International System of Units) 단위의 적용을 원칙으로 하며, 필요시 M.K.S 및 C.G.S 단위도 가능함. 단, 명확한 의미전달 및 전문기술 용어는 외국어로 병기하여 표기할 수 있음.

6) 제안요청서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 통상적인 건물의 기능유지를 위하여 필요하거나 불가피하다고 인정되는 사항은 설계에 반영하여야 함.

7) 모든 전기, 통신설비 및 간선은 노출을 최소화하면서, 기구 배치의 가변성을 감안하여 사용이 편리하도록 계획하여야 함.

나. 품질 기본원칙

1) 설계 및 시공의 내용은 양호한 품질이 확보되어야 함.

2) 설계 및 시공방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 함.

3) 사용자재는 품질성능이 공인된 것으로서 공사 시행 시 공급이 안정적이고, 공사 완료 후 유지·보수용 자재의 확보에 어려움이 없어야 함.

4) 사용자재는 모두 공인기관에서 성능이 인정된 제품이어야 함.

다. 주요 자재의 품질관리 기준

1) 자재는 한국산업평준규격(KS표시품 중 1·2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 함)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 함. 다만, 다음 경우는 예외로 함.

가) KS 표시품이 없거나 수습이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

나) 국산 자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업표준규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품

다) 외국 자재를 사용할 때는 외국규격과 국내 KS 품질기준 등을 비교하여 제시하여 승인을 득한 후 사용하여야 함.

2) 사용 자재는 가급적 불연성 자재로서 환경인증마크품, 우수재활용인증 마크 품(GR마크 Good Recycled) 등 환경친화적인 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 함.

3) 모든 공사용 자재는 유지관리비가 적게 들고 내구성이 있는 국산 자재  사용을 우선적으로 고려하여야 함.

4) 부득이 외국산 자재를 사용하는 경우에는 건물의 특성, 경제적인 여건,  규격의 적정성, 국산 대체여부와 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 설계에 반영하며, 외국산 자재의  품질은 관련 K.S 규격 이상의 제품으로 사후 관리의 편의성 등 유지·관리가 간편하고 제품의 교환, 수리·보수가   용이한 자재를 사용하도록 하여야 함.

5) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계  도서에 명기하고, 주요 자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법에 대한 정확한 시방이 제시되어야 함.

6) 공기단축 및 기능 인력난을 고려, 최대한 건식공법을 채택하고, 자재는  많은 종류의 사용을 피하며, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없음

7) 건물에 부착되는 모든 자재(전기, 통신, 설비 등 포함)는 건축재료와 조화가 되는 자재로 계획하여야 함.

8) 품질관리 시험방법 및 기준은 건설기술 관리법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준 시방서를 기준으로 하여야 함.

라. 성능기준

본 건물의 설계는 다음에 제기하는 성능 이상이 확보되도록 하여야 함.

1) 내구성능

가) 본 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광선, 자외선, 물, 습기, 불, 화학성 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의  내구성이 확보되어야 함.

나) 부식성 자재 등은 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우  적정한 방청처리를 완전하게 하여야 함.

다) 자재 등은 부위 및 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 함.

라) 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 철제품은 부식되지 않는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지에 유의하여야 함.

2) 일상 안전성

가) 재난으로부터의 긴급피난은 물론 일상적인 생활 중에 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 하여야 함.

나) 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락 또는 신체에 위해를 끼치지 않도록 계획하여야 함.

3) 방재, 소방 등 안전성능

가) 사용 자재는 가연성이 아니어야 하며, 감독관이 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있어야 함.

나) 화재 발생 시 화재의 확산과 화재로 인한 연기의 피해가 최소화될 수 있도록 방화구획 등을 설치하여야 함.

마. 사전조사 업무

1) 일반사항

가) 입찰자는 설계에 착수하기 전에 현장에 대한 면밀한 사전조사를 실시하여야 함.

나) 공제조합에서 제공하는 자료 이외에, 설계를 수행하는 과정에서 상세하고 명확한 조사자료 획득을 위해 추가조사가 필요한 경우에는 입찰자 부담으로 실시하여 설계에 반영할 수 있어야 함.

바. 인테리어 설계 방향

1) 각 공간별 기능과 특성에 부합하는 디자인 연출

2) 색채를 다양하게 이용하거나 피로감을 주지 않는 색채를 배색함으로써 깨끗하고 쾌적한  분위기 조성

3) 공간 이동이 효율적인 최적의 동선을 적용

5) 바닥 및 벽체 시공 등은 가급적 친환경 소재 사용

6) 벽, 천정, 바닥, 공간 등을 적절히 이용하여 제한된 공간을 최대한 효율적 활용

7) 사업장 특성을 고려하여 오염 및 유지관리가 편한 소재로의 사용

사. 유지보수

1) 유지‧보수는 납품일로부터 최소 3년으로 하며, 사용과정에서 불량제품 발견시 즉시 교체하여야 함. (제안요청서 내 유지보수기간 명기)

2) 제품납품 후 5년간 수리 및 유지보수 부품을 보유‧공급할 수 있어야 함

자. 기타 제안서 작성시 유의 사항

1) 인테리어 설계수행 시 전기, 통신외 기계, 소방 등 모든 범위를 설계범위에 포함하여야 함

2) 기존 전기(변압기 용량 등), 기계, 통신 설비의 장비용량 등을 파악하여  설계(초과되는 사례 없도록)하여야 함

3) 건설산업기본법, 전력기술관리법, 정보통신 공사업법, 소방법 등에 정하는  시설규정에 적합해야 하며 기존 시공 상태 등을 정밀 파악 후 설계하여야 함

4) 설계 수행시 현 시설 범위를 파악한 후, 공사범위를 명확하게 구분 표기 하여야 함

5) 설계 수행시 모호한 부분은 본 공제조합과 긴밀한 협의 후 반영하여야 함

6) 제안가격 시 내역 산출은 각 분야별 내역을 반드시 분리하여 산출할 것

8) 사용자의 안전 및 원활한 배치를 고려하여 인테리어 설치․제작을 실시하여야 함

※ 기타 사항은 현장방문을 통하여 입찰업체가 확인할 것

□ 현장 도면

가. 사내식당 2층

[서식 1호]

입찰참가 신청서

공 고 번 호 : 2017 - 027호

계 약 건 명 : 수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역

입찰 연월일 :

상기 계약 건에 대하여 입찰공고사항, 입찰유의서 및 귀 공제조합의 계약사무처리 규정에 근거하여 입찰에 참가하고자 신청합니다.

20   .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                     (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중

[서식 2호]

위      임      장

공고번호		2017 - 027호
계약건명		수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역
입찰년월일
대표자	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
대리인	성 명		생 년 월 일
	주 소
	업체명		연 락 처
상기 계약 건에 입찰 참가함에 있어 상기 인을 업체의 대표자 또는 입찰참가자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2017년 월 일 대표자 : (인) 대리인 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중
※ 지참서류 : 대리참석자 신분증 ※ 위임장에 사용하는 도장은 신고된 사용인감(대표자 인감도장)과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 입찰참가자 본인에게 있음.

[서식 3호]

가 격 제 안 서
사 업 명	수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역
발주기관	한국전자제품자원순환공제조합
제안업체	업 체 명
	대 표 자
	주 소
사업기간	계약일 ~ 년 월 일 이내
제안금액 [VAT 포함]	일금 원(￦ )
상기금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙 임 : 세부 산출내역서 각 1부 2017년 월 일 대 표 자 : (인) 한국전자제품자원순환공제조합 귀중

※ 봉투에 밀봉하여 별도 제출

[서식 3-1호]

세부 산출 내역서 (※자체양식 가능)

(단위 : 원)
구 분	세부내용	수 량	단 가	금 액	비 고
	≀
	≀
	① 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	②소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➂ 소계(만원단위 절삭)
	≀
	≀
	➃ 소계(만원단위 절삭)
소계➄	➀+➁+➂+➃
공과잡비➅	➄* %
산재보험료➆	인건비의 ~%
고용보험료➇	인건비의 ~%
기업이윤➈	➄* ~%
소계➉	➄+➅+➆+➇+➈
부가세	➉ * 10%
총계	➉ +

[서식 4호]

사 용 인 감 계

❍ 사 업 명 :“수도권자원순환센터 사내식당              인테리어 용역”

위 사업에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사 용 인 감

업 체 명 :

대 표 자 :                  (인)

한국전자제품자원순환공제조합  귀중

[서식 5호]

업  체  현  황

업 체 명					대 표 자
설 립 일					사업자등록번호
사 업 분 야					사업장소재지
종 업 원 수					전 화 번 호
해당부문사업기간		년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
【주요 사업 실적(최근 3년간)】
기 술 인 력 보 유 현 황
구분	계		전 문 분 야					관리분야
계

[서식 6호]

용역 이행 실적 증명서
신청인	상 호		대표자
	영업장소재지		전화번호
	사업자번호		제출처
	증명서 용도
용역 이행 실적 내용	용 역 명
	계약금액
	용역개요
	계약일자	계약기간		이행실적			비고
				비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 2017년 월 일 기 관 명 : (인)
	주 소 :
	발급부서 : 담당자 : (인) 전화번호 :

※용역실적을 공동으로 이행한 경우 비율과 이행실적 기재

※타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[서식 7호]

업무별 인력투입 계획

▣ 업무별 인력

업 무 명	인원수	기술 등급별
		특 급	고 급	중 급	초 급
	명	(성명), (성명)
	명
	명
합계	명

※ 기술등급 : 「건설기술 진흥법」 의거 ‘건설기술자 등급 인정 및 교육 훈련 등에 관한 기준’

▣ 자격 보유

구 분	기술사	기 사	산업기사	…	미보유	합 계
인원(명)
비중(%)						100.0

▣ 용역 수행 조직체계

[서식 8호]

공사 책임자 이력 사항

성명			연령				소속				직책
해당분야 근무경력							자격증				기술등급
본 사업 참여업무					사 업 참여기간						참여율		%
경 력 사 항
사업명		사업개요		참여기간 (년월~년월)				담당업무 및 직위		발 주 처		비 고

※근무경력은 현재를 기준으로 최근 해당 경력부터 역순으로 기재

[서식 9호]

확    약    서

한국전자제품자원순환공제조합이 추진 중인‘수도권자원순환센터 사내식당 인테리어 용역’입찰에 참여한 당 사는 제안서(입찰유의서)의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였으며, 동 사항이 사실과 다를 경우 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다.  또한 한국전자제품자원순환공제조합의 공정한 기술 및 사업성 심사와 객관적인 내부절차에 의한 제반결정에 아무런 법적 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확약합니다.

20   .      .      .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

전화번호 :

한국전자제품자원순환공제조합 귀중