구매물품규격서(시방서)

2018. 02

1		물품규격서

가. 기준규격

□ 아래 규격을 준수하여 ‘사업계획서’ 및 ‘가격제안서’를 제출하여야 함

□ 서버 사양을 변경하여 제안할 경우, 동급 이상의 사양만 가능함

□ 컴퓨터/스토리지/통합관리도구가 통합된 형태의 HCI(Hyper Converged Infrastructure) 제품으로 제공

□ 가상머신의 스토리지 I/O는 같은 서버(노드)안에서 처리 되는 구조

구 분	품 명 [기준 규격]	수량(식)
HCI 서버	NX-1365-G5 IntelXeon Processor 2.1GHz 8-core Broadwell E5-2620 v4 20M Cache x 6ea 16GB DDR4 Memory Module x 12ea 4TB 3.5" HDD x 6ea 960GB 3.5" SSD x 3ea 10GbE Dual SFP+ Network Adapter x 3ea Consulting & Implementation For Nutanix x 3ea *전원장치 이중화 제공 *Disk 는 All SSD로 구성 가능	1
OS	Windows Server 2016,2012 USER CALs (Standard or Datacenter) 5-pack	3
DB	SQLSvStd 2016 SNGL OLP NL	2
	SQLCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

2		납품·설치규격서

가. 물품의 구매

□ 납품하는 물품의 모든 구성품은 반드시 제조사의 정품 및 신품을 공급하여야 하며 원활한 기술지원을 위해 OEM 및 ODM 제품은 배제한다.

□ 모든 소프트웨어(OS포함)는 정품 및 최신버전이어야 하고 각 제품별로 라이센스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

나. 물품의 납품

□ ‘계약상대자’는 계약 후 7일 이내에 장비의 납품일정 및 세부작업 공정표를 제출하고, 모든 작업과정에 참여하는 각 인력의 작업내용, 투입순서 등을 발주처에 알려주어야 한다.

□ 시설이 시스템 사양에 부적합하거나 추가 필요조건이 있을 경우 ‘계약상대자’는 사전 전기시설 점검을 실시하고 전원공사 후 시스템을 설치하여야 한다.

□ 모든 소프트웨어(OS포함)는 정품 및 기준규격과 동일 혹은 그 이상 버전이어야 하고 각 제품별로 라이센스를 제공하고 원 소유자의 저작권을 침해하지 않아야 한다.

□ 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 본다.

다. 물품의 설치

□ ‘계약상대자’는 공제조합이 지정하는 납품장소에 물품을 납품하여야 한다.

□ 설치 시, 본 공제조합이 위탁계약중인 서버 전문 관리업체와 사전 협조하여 설치를 진행한다.

□ ‘계약상대자’는 세부 납품일자가 확정되면 ‘발주처’에 이를 통보하여 현장 검수가 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

□ ‘계약상대자’는 금회 과업으로 구매한 서버와 관련 부대설비가 설치와 동시에 원활하게 작동 될 수 있도록 설치하여야 하며, 관련 유틸리티 및 소모성 부품 일체에 대해 사전에 준비함으로써 원활한 설치작업이 될 수 있도록 만전을 기해야 한다.

□ 금회 과업에는 “공제사업팀 시스템(폐가전제품 물류센터용 바코드 시스템, 목표관리 시스템, 폐휴대폰 상시수거 홈페이지)” 의 데이터 및 시스템 전반에 대한 이전 작업이 포함되어 있으며, 운영 안정화까지 “공제사업팀 시스템(폐가전제품 물류센터용 바코드 시스템, 목표관리 시스템, 폐휴대폰 상시수거 홈페이지)” 개발사에서 개별적인 협조 요청 시 협조하여야 한다.

라. 물품의 검수/시험운전

□ ‘계약상대자’는 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 문제점에 대하여 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, ‘발주처’의 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.

□ 시험운영에 필요한 장비 및 기기는 ‘계약상대자’가 검수기간 동안 무상으로 제공해야 한다.

□ 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수를 할 수 있으며, 시스템의 하자로 시스템 가동이 지체될 경우 시스템 일체를 교체하여야 한다.

1) 본 시방서 및 품목별 세부 규격서 내역에 맞는 각 시스템 납품 및 설치

2) 서버의 정상가동 및 연동시스템 호환

3) 통신장비 및 기타 주변장치와의 정상가동

마. 협조사항

□ ‘발주처’의 시스템을 원활하게 운영/관리하기 위하여, 상호 협조가 필요한 경우 아래 업체는 이에 최대한 협조하여야 한다.

1) 금회과업 사업자 (금회 과업 수행자)

2) “시스템(폐가전제품 물류센터용 바코드 시스템, 목표관리 시스템, 폐휴대폰 상시수거 시스템)” 개발자

3) 공제조합 서버 위탁관리자 (금회 과업 납품장소)

바. 교육 및 운영지원

□ ‘계약상대자’는 ‘발주처’ 나 ‘발주처의 서버 위탁관리자’가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 납품 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 아래와 같이 실시하여야 한다.

1) 교육인원 : 시스템 관리자 1명 이상

2) 교육내용 : 서버 운영 및 관리교육

3) 교육방법 : 공인 교육기관 또는 오프라인 교육

□ ‘계약상대자’는 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원하여야 한다.

□ ‘계약상대자’는 검수 후 책임기술자 1명을 선정하고 상주기간(2일이상)을 정하여 납품한 시스템의 전반적인 보완․개선 작업, 장애발생시 신속한 복구 및 기술지원, 시스템 운영에 관련된 실질적인 기본교육 등의 기술지원을 하여야 한다.

□ ‘계약상대자’는 상기 사항을 이행하기 어렵거나 변경이 요구되는 경우, 이를 즉시 ‘발주처’에 알려 변경을 요청하여야 한다.

사. 제출서류

□ 계약 후 1주일 이내 제출서류

1) ‘계약상대자’는 공급하는 물품의 제조사가 아닐 경우 해당 제조사, 외산일 경우 해당 국내 지사로부터 물품별「제품공급 및 기술지원 확약서 (Certification)」 원본 각 1부.

2) 납품물품 상세명세서(낙찰기준 단가명세 포함) 1부.

3) 시스템 설치 작업계획서(시스템 납품 일정 및 세부작업 공정표 포함) 1부

4) 시스템 설치 및 기술지원 인력 현황 및 비상연락체계도 1부.

5) 시스템 설치 및 기술지원 인력의 보안서약서 각 1부.

□ 검수 시 제출서류

1) 시스템 설치내역서 및 구성도(사업완료보고서) 1부.

2) 시험운영결과서 1부.

3) 운영체제 및 각종 소프트웨어와 CD 원본 각 1부.

4) 납품제품별 운영관련 관리자 매뉴얼 1부.

아. 기타

□ 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 사항, 내역만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 ‘계약상대자’는 시스템구축 운영상 하자가 발생되지 않도록 사전 조치하여야 하며, 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관계법령과 ‘발주처’의 해석에 따른다.

□ 본 계약내용에도 불구하고 계약이행에서 발생하는 분쟁은 ‘발주처’와 ‘계약상대자’의 합의에 의하여 해결하도록 하며, 합의가 이루어지지 않을 경우 ‘발주처’의 해석이 우선하며, 본 과업과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할 법원은 ‘발주처’의 주소지 또는 지정하는 법원으로 한다.

이  상 -