[붙임] 톤백 제작사양서

❍ 상부개방형

항 목			세부규격
용 량			- 1,000kg 이상
Type			- Belt Type
기본 치수	전체		- 1,000±20mm(W) × 1,000±20mm(L) × 1,200mm(H)
	Belt		- 300mm 이상/지점(총 4 지점)
재질 및 색상			- 본체: 재질-PP/ 색상-Beige
구조		상부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
		하부	- Flat Type(하부의 별도 배출구는 없음)
비 고			상부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품의 톤백

❍ 상하부개방형

항 목			세부규격
용 량			- 1,000kg 이상
Type			- Belt Type
기본 치수	전체		- 1,000±20mm(W) × 1,000±20mm(L) × 1,200mm(H)
	Belt		- 300mm 이상/지점(총 4 지점)
재질 및 색상			- 본체: 재질-PP/ 색상-Beige
구조		상부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
		하부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
비 고			상·하부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품의 톤백

[붙임] 배송처 정보 (56개소)

1	경기도 김포시 대곶면	29	전라남도 나주시 다도면
2	경기도 김포시 양촌읍	30	경상북도 구미시 장천면
3	경기도 양주시 남면	31	경상북도 김천시 감문면
4	경기도 화성시 팔탄면	32	경상북도 김천시 개령면
5	경기도 화성시 향남읍	33	경상북도 영천시 화산면
6	경기도 화성시 향남읍	34	경상남도 김해시 한림면
7	경기도 화성시 우정읍	35	경상남도 양산시 상북면
8	서울특별시 성동구	36	경상남도 창원시 의창구
9	인천광역시 남동구	37	울산광역시 울주군
10	인천광역시 서구	38	울산광역시 울주군
11	인천광역시 서구	39	부산광역시 강서구
12	경기도 화성시 향남읍	40	제주특별자치도 제주시 조천읍
13	경기 화성시 팔탄면	41	제주특별자치도 제주시 애월읍
14	경기도 남양주시 진접읍	42	경기도 고양시 일산동구
15	경기도 용인시 처인구 이동읍	43	경기도 파주시 파평면
16	경기도 용인시 처인구 남사면	44	경기도 화성시 팔탄면
17	경기도 평택시 현덕면	45	인천광역시 계양구
18	경기도 평택시 청북읍	46	인천광역시 동구
19	경기도 포천시 내촌면	47	인천광역시 서구
20	경기도 포천시 해룡로	48	인천광역시 서구
21	충청북도 음성군 삼성면	49	인천시 연수구
22	충청북도 진천군 초평면	50	경기도 남양주시
23	충청북도 청주시 흥덕구	51	충남 예산군
24	충청북도 괴산군 청안면	52	충남 홍성군
25	충청남도 예산군 대술면	53	광주광역시 서구
26	전라북도 군산시	54	대구광역시 달서구
27	전라북도 김제시	55	경남 양산시
28	광주광역시 서구	56	경남 김해시 한림면