첨부 2. [붙임] 톤백 제작사양서 (2종)

상부개방형

항 목			세부규격
용 량			- 1,000kg 이상
Type			- Belt Type
기본 치수	전체		- 1,000±20mm(W) × 1,000±20mm(L) × 1,350mm(H)
	Belt		- 300mm 이상/지점(총 4 지점)
중량			1.7kg±3%
재질 및 색상			재질 : PP 색상 : Beige
구조		상부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
		하부	- Flat Type(하부의 별도 배출구는 없음)
비 고			상부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품

상하부개방형

항 목			세부규격
용 량			- 1,000kg 이상
Type			- Belt Type
기본 치수	전체		- 1,000±20mm(W) × 1,000±20mm(L) × 1,350mm(H)
	Belt		- 300mm 이상/지점(총 4 지점)
중량			1.7kg±3%
재질 및 색상			재질 : PP 색상 : Beige
구조		상부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
		하부	- 개방형 Type(결속용 로프 포함)
비 고			상부는 제품을 넣은 후 묶음이 가능한 구조여야 함 - 보관 시 넘어지지 않는 구조여야 함 - 톤백 표면 및 재봉선은 내부의 내용물이 외부로 누출되지 않는 조밀한 구조로 제작되어야 함 본 제작사양서에서 요구하는 품질규격을 만족하는 신품

- 이   상 -